Klasse 2: gasförmige Stoffe

zu treffende Maßnahmen

klasse_2

Absperrungen bei Flüssiggastankwagen, Druckgaskesselwagen und Industrietanks:

Gefahrenbereich 300 Meter

Absperrbereich 1.000 Meter

Atem- und Körperschutz

Gaswolke mit Sprühstrahl niederschlagen

im Brandfall Behälter und Umgebung aus der Deckung kühlen (bei Acetylen bis zu 24 Stunden)

brennendes Gas nicht löschen sondern Zufuhr absperren

bei Lecks an Flüssiggastanks kein Wasser auf den Behälter geben (Behälter wird erwärmt und Gasaustritt damit verstärkt)

Kanalisation und tiefergelegene Räume/Bereiche sichern

Messgeräte einsetzen

besondere Gefahren

Behälterzerknall, Bruchstücke können selbst Beton durchschlagen.

Explosion von Gas-Luft-Gemischen

Erfrierungsgefahr bei verflüssigtem Gas

Brandgase können giftig sein

Bei Flüssiggas BLEVE möglich

Gase können einzeln oder in Kombination erstickend, giftig, brennbar, brandfördernd oder ätzend sein

elektrostatische Aufladung oder elektrische Geräte können Zündquelle sein (z.B. Funkgeräte, Handscheinwerfer, FME, Handy, …)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Abhängig von Lager- bzw. Transportform:

verdichtet

Druck bis 300 bar

Gefahr des Behälterzerknalls bei starker Erwärmung (Beflammung) –> vor Feuer schützen

Stoffbeispiele: Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Argon, Helium, Druckluft (PA-Flaschen)

druckverflüssigt

Druck bis 60 bar

Lagerung des Gases in flüssigem Zustand

Gefahr des Behälterzerknalls bei

mäßiger Überfüllung und geringer Erwärmung

normalem Füllstand und erheblicher Erwärmung

Stoffbeispiele: Propan, Butan, Kohlendioxid, Ammoniak, Lachgas

Sicherheitseinrichtungen:

integriertes Sicherheitsventil bei Propangasflaschen

viele Kohlendioxid- und einige Lachgasflaschen besitzen eine Berstscheibe am Flaschenventil

fluessiggasberechnungen

tiefkalt verflüssigt: kryogene Gase

Tank ist isoliert und nur für geringen Druck ausgelegt

Gefahren durch

Verstopfung von Anlagenteilen und Sicherheitseinrichtungen

Freiwerden von tiefkalten Flüssigkeiten und Gasen: Versprödung der Schutzbekleidung und Erfrierungen auf der Haut

Vorgehenshinweise:

Kontakt vermeiden

Spritzschutz für Augen erforderlich

kein Wasser in austretenden Stoff spritzen, ansonsten Verspritzungen möglich

Vereisung von Sicherheitseinrichtungen durch Löschwasser möglich, welche zu Druckanstieg und Berstgefahr führen

Stoffbeispiele: Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Helium, Wasserstoff, Erdgas

Weblinks

Wikipedia: Berstscheibe

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

ADR Neufassung 2011, PDF (12 MB)

Linde Gas AG

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16