Acetylen

zu treffende Maßnahmen

massives Kühlen des Behälters

Umgebungsbrände unbedingt sofort löschen!

Betroffenen Bereich und anliegende Gebäude umgehend räumen.

Verhaltensanweisungen an Personen in Gebäuden in der näheren Umgebung geben (z.B. ggf. Glasbruch bei Behälterzerknall).

So wenig Personal wie möglich im Gefahrenbereich einsetzen:

20m für Einsatzkräfte mit Deckung, Hitzeschutzkleidung und Atemschutz 50m für Einsatzkräfte mit Deckung 300m für Personen ohne Deckung

Messtechnik

bei Einsatz eines EX-Messgeräts Kalibrierung beachten/umrechnen

bei Prüfröhrcheneinsatz Ex-Schutz-Maßnahmen beachten

Manipulation am Ventil

Feuerwehr kommt für wirkungsvolles Ventilschließen meist zu spät!

Ventil nur schließen, wenn:

reines Gas austritt (kein Ruß)

Behälter nicht erwärmt ist

keine Wärmebeaufschlagung stattfand

Austritt nichtbrennend

konsequent Ex-Schutz einhalten (Funkgeräte, Handys, Lampen, etc.), weitere Zündquellen beseitigen

bei nichtrußendem Austritt Behälterventil schließen

erhebliche Ex-Gefahr in geschlossenen Räumen

Ex-Messgerät einsetzen

Räume belüften (ggf. Ex-geschützer Lüfter erforderlich!?)

so viele Türen und Fenster wie möglich öffnen (Druckentlastung im Falle einer Explosion)

Behältertemperatur überprüfen (Zerstörung des Farbanstrichs, Wärmebildkamera, Infrarot-/Fernthermometer, Sprühstrahl, Handrücken (nur wenn Wasser nicht direkt trocknet!)).

Wenn mehr als handwarm: sofort massiv aus Deckung kühlen (Zersetzungsgefahr)!

Bei schneller/punktueller Erwärmung jederzeit Behälterzerknall möglich!

Austritt brennend

Gefahrenbereich räumen

Bei Ventilbränden > 60 Sekunden das Ventil nicht mehr schließen.
→ Behälter kühlen und brennen lassen.

Ventilbrand nur löschen, wenn die Flamme den eigenen oder einen anderen Behälterkörper erwärmt! Achtung: dann große Ex-Gefahr!

Kühlen erwärmter Behälter

Kühlen aus der Deckung, wenn möglich unbemannte Monitore

Sprühstrahl mit großer Wassermenge zum Kühlen verwenden

nach 30 Minuten die Kühlung unterbrechen und Druckbehälter auf Temperaturanstieg kontrollieren:

Behälter bleibt für mindestens 10 Minuten allseitig handwarm: mit Ventil nach oben in Wasserbad legen und für 24 Stunden darin kühlen. Wenn unbedingt erforderlich, kann das Wasserbad nun in einen sicheren Bereich transportiert werden.

Behälter wird wieder warm oder Temperaturkontrolle nicht möglich: für mindestens 24 Stunden aus der Deckung kühlen um Zerfall zu stoppen.
Bei Flaschenbündeln: Diese nicht auseinander nehmen! So kühlen, dass auch die inneren Behälter des Flaschenbündels erreicht werden!

Aufschießen kritischer Acetylen-Druckbehälter

Nur durch geübte Spezialkräfte von Polizei (SEK) oder Streitkräfte mit geeigneter Ausrüstung (Waffe und Munition)

Nur, wenn Umgebung dafür geeignet (freies Schussfeld, großer Sicherheitsabstand wegen Querschlägern)

Der Behälter muss mehrfach mittig getroffen und das dann austretende Acetylen sofort sicher gezündet werden (Munition, Fernzünder)!

besondere Gefahren

hochentzündlich, größer Explosionsbereich

neigt zur Selbstzersetzung (chemisch instabil)

möglicher hydraulischer Behälterzerknall bei Temperaturen größer 100 °C

bei schrillem Pfeifton höchste Berstgefahr

Feuerball mit 30 m Durchmesser möglich

Trümmerflug bis 300 m. Trümmer können Betonwände durchschlagen!

Wirkt beim Einatmen narkotisierend

abschließende Maßnahmen

Flaschenbündel nicht auseinander nehmen.

brandbeaufschlagte Behälter entsprechend kennzeichnen

Behälter an Hersteller / Lieferant / Eigentümer übergeben

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Merkmale Acetylen-Zersetzung

Selbstzersetzung beginnt ab 300 °C Behälterwandtemperatur, Behälter erwärmt sich dann von selbst weiter

Austritt rußhaltigen Gases

im Brandfall rußende/rauchende Flamme

seltsamer Geruch

Änderung des Abströmgeräusch

Stoppen des Austritts kann auch Ventilverstopfung bedeuten, Behälter muss dann nicht leer sein!

Acetylen-Druckbehälter

Acetylen-Druckbehälter besitzen ein ovales Handrad und einen Bügelverschluss.

Acetylen ist unter Druck in Aceton oder Dimethylformamid (DMF) gelöst.
→ Kein hohler Klang, auch wenn kein Acetylen mehr im Druckbehälter.

Regulärer Druck bei Behältern älterer Bauart ca. 8,5 bar, bei neuen Behältern bis 19 bar.

Es dürfen nur für Acetylen explizit zugelassene Druckbehälter-Bergebehälter und Abdicht-Armaturen verwendet werden. Dabei nur nicht funkenreißendes Werkzeug einsetzen!

Druckbehälter durch Einsatzkräfte wenn möglich nicht Erschütterungen aussetzen

Weitere Informationen zu Acetylen-Druckbehältern

Stoffdaten

Identifikation
Alternative Namen	Azetylen, Narcylen, Dissousgas, Ethin, Äthin
CAS-Nr.	74-86-2
Gefahrgutbezeichnung	Acetylen, gelöst oder Acetylen, lösungsmittelfrei
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	Acetylen, gelöst Acetylen, gelöst
UN-Nr.
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	Acetylen, lösungsmittelfrei Acetylen, lösungsmittelfrei
UN-Nr.
Gefahrzettel	Gefahrzettel 2.1
ADR-Klasse	ADR-Klasse 2
Gasflaschenkennzeichnung	kastanienbraun kastanienbraun (vorher gelb)
ERICard	10010366
Summenformel	C2H2
molare Masse	26,04 g/mol
Charakterisierung
Aggregatszustand	gasförmig
Farbe	farblos
Geruch	knoblauch- / gummiartig, in reiner Form schwach etherisch, Geruchsschwelle: 240 ppm = 0,024 Vol.-%
Brennbarkeit	extrem entzündbar
Verhalten an Luft	leichter als Luft
physikalisch-chemische Eigenschaften
Schmelzpunkt	-80,8 °C
Siedepunkt	Kein Siedepunkt bei Normaldruck.
Dichte	1,1772 kg/m³ bei 0 °C und 1013 mbar
Dampfdruck	42,473 bar bei 20 °C 55 bar bei 30 °C
Zündtemperatur	305 °C
Temperaturklasse	T2
Explosionsgrenzen	UEG: 2,3 Vol.-% OEG: 83 Vol.-%
Relative Gasdichte (zu Luft)	0,9066
Wasserlöslichkeit	1185 mg/l bei 20 °C
Wassergefährdungsklasse	Nicht wassergefährdender Stoff
Explosionsgefahr bei Reaktion mit	Oxidationsmitteln, Sauerstoff, Salpetersäure, Quecksilber, Halogenen, Brandgasen, Calciumhypochlorit, Gold, Kupfer und Verbindungen, Kobalt (fein verteilt) und Verbindungen, Luft, Magnesium, Natriumhypochlorit, Quecksilbernitrat, Schwermetallsalzen, Silber und Salzen, Messing, Kalium (geschmolzen)
gefährliche Reaktion mit	Alkalihydride, Chromtrioxid, Buten, Kaliumhydroxid, Rubidiumhydrid
Maßnahmen bei Bränden
Brandklasse	Brandklasse C
geeignete Löschmittel	alle
gefährliche Zersetzungsprodukte beim Löschen	Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
GHS-Einstufung und Kennzeichnung
GHS-Piktogramm(e)	Flamme Flasche
GHS-Signalwort	Gefahr
GHS-Gefahrenhinweise (H-Sätze)	H220: Extrem entzündbares Gas. H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. EUH006: Mit und ohne Luft explosionsfähig.
GHS-Sicherheitshinweise (P-Sätze)	P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. P381: Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Einstufung nach Stoffrichtlinie (R- und S-Sätze)
Piktogramm	F+ Hochentzündlich F+ Hochentzündlich
Risiko-Sätze (R-Sätze)	R 5: Beim Erwärmen explosionsfähig R 6: Mit und ohne Luft explosionsfähig R 12: Hochentzündlich
Sicherheitssätze (S-Sätze)	S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S 16: Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. S 33: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Warnzeichen
Warnung vor Gasflaschen	Warnung vor Gasflaschen
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Lizenzhinweis: Die Daten aus dem Bereich „Stoffdaten“ stammen zu großen Teilen aus der GESTIS-Stoffdatenbank und dürfen daher ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke des Arbeitssschutzes verwendet werden.

Quellenangabe

vfdb-Merkblatt Empfehlung für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Acetylen

Ausbildungsunterlagen Lehrgang ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

Flyer "Merkblatt Acetylen / Wasserstoff", Hessische Landesfeuerwehrschule

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Eintrag in der GESTIS-Stoffdatenbank für Acetylen

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16