Ammoniak

Maßnahmen

Anfahrt mit dem Wind, Fahrzeugaufstellung organisieren, Bereitstellungsraum (für ABC-Zug) einrichten

Gefahrenbereich im Umkreis von 50 Metern sofort räumen und absperren

Absperrung je nach Lagermenge anpassen

Fenster und Türen schließen und Klimaanlagen abstellen lassen

Nachbargebäude nur räumen wenn unbedingt notwendig

tiefer gelegene Räume in Ausbreitungsrichtung kontrollieren und abdichten

danach permanent die Ausbreitung beachten und Absperrung anpassen

Vorgehen unter CSA

Zündquellen beseitigen

Prüfröhrchen- und Ex-Messungen durchführen

Dämpfe mit Wasserschleier (ersatzweise Sprühstrahl) niederschlagen, ggf. Hydroschilder und Wasserwerfer einsetzen.

Wasser auf pH-Wert kontrollieren, ggf. auffangen

Hinweise in betrieblichem Gefahrenabwehrplan beachten

ggf. Anforderung TUIS

Ausströmen von gasförmigem Ammoniak

bei Austritt in geschlossenen Räumen:

Gebäude räumen

Raum und Gebäude möglichst dicht verschließen

Zündquellen ausschließen

Gebäude stromlos schalten lassen

Bei Ammoniak-Nebel Kanaleinläufe abdichten und Senken kontrollieren
Beim Eintritt in Kanalisation den Kanalbetreiber verständigen

Behälter abdichten und ggf. ins Freie bringen

Ausströmen von flüssigem Ammoniak (zusätzliche Maßnahmen zu gasförmig)

Nicht auf Behälter oder Leckstelle spritzen (Gasentwicklung wird beschleunigt)!

Kälteschutz im CSA tragen

keine CSA aus PVC verwenden (wird brüchig)

Leck abdichten oder Flasche in Gasflaschen-Bergebehälter einbringen

Austrittsstelle abdecken (z.B. mit PE-Folie oder Mittelschaum; Schaumdecke vereist)

Gefahren

Atemgift mit Reiz- und Ätzwirkung

wassergefährdend

brennbar nach Erwärmung, schon bei geringer Zündenergie ist eine Zündung des Gas-Luft-Gemischs möglich

bei Kontakt mit flüssigem Ammoniak schwere Erfrierungen und Zerstörung des üblichen CSA

weitere Hinweise

Dekontamination von Personal und Geräten mit Wasser, mit Universalindikatorpapier (pH-Papier) auf Erfolg kontrollieren

zuständige Wasserbehörde und Polizei informieren soweit noch nicht verständigt

ggf. Bevölkerung warnen/informieren

auf Presseanfragen vorbereiten

Erste Hilfe / Rettungsdienst

nach Haut-/Augenkontakt betroffene Stelle sofort für 15 min mit viel Wasser spülen (davor kontaminierte Kleidung entfernen)

Versorgung durch Notarzt wenn Ammoniak eingeatmet wurde (Reizung der oberen Atemwege)

Mund-zu-Mund-/Mund-zu-Nase-Beatmung vermeiden, Beatmungsgeräte verwenden

Sauerstoff geben

durch flüssigen Ammoniak erfrorene Körperteile vorsichtig mit kaltem Wasser auftauen

ggf. Maßnahmen mit Giftnotrufzentrale abgleichen

Person in ruhiges Umfeld bringen

Wärmeerhalt (Rettungsdecke)

bei größerer Zahl betroffener Personen MANV auslösen

Nachweis

stechender Geruch

Prüfröhrchen für Ammoniak

angefeuchtetes Universalindikatorpapier (pH-Papier) verfärbt sich blau

Eigenschaften

wird meist als verflüssigtes Gas transportiert/gelagert

ist bei 8,6 bar verflüssigt

bei einer Freisetzung wird aus 1 Liter flüssigem Ammoniak ungefähr 1.000 l gasförmiger

Stoffdaten

Identifikation
Alternative Namen	R717
CAS-Nr.	7664-41-7
Gefahrgutbezeichnung	UN 1005: AMMONIAK, WASSERFREI	UN 1043: DÜNGEMITTEL, Lösung, mit freiem Ammoniak	UN 2073: AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte kleiner als 0,880 bei 15 °C, mit mehr als 35 %, aber höchstens 50 % Ammoniak	UN 2672: AMMONIAKLÖSUNG in Wasser, relative Dichte zwischen 0,880 und 0,957 bei 15 °C, mit mehr als 10 %, aber höchstens 35 % Ammoniak
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	Gefahrentafel 268-1005	-	Gefahrentafel 20-2073	Gefahrentafel 80-2672
UN-Nr.
Gefahrzettel	Gefahrzettel 2.3 Gefahrzettel 8 Fisch und Baum
ADR-Klasse	2 - gasförmige Stoffe
Verpackungsgruppe	-
Gasflaschenkennzeichnung	giftige und/oder ätzende Gase giftige und/oder ätzende Gase
ERICard	2-42	-	2-57	8-03
Summenformel	NH3
molare Masse	17,03 g/mol
Charakterisierung
Aggregatszustand	gasförmig
Farbe	farblos (im flüssigen wie im gasförmigen Zustand)
Geruch	stechend, Geruchsschwellenwert 0,02 - 70 ppm Schon bei ungefährlichen Konzentrationen zu riechen!
Brennbarkeit	Schwer brennbares Gas. Risiko einer Entzündung vorhanden, jedoch nur bei besonderen Zündbedingungen in begrenzten Bereichen. Flamme erlischt ohne Wärmezufuhr sofort.
Verhalten an Luft	In Reinform leichter als Luft, aber beim Ausströmen großer Mengen oder der Flüssigphase bilden sich Nebel (Bindung an Luftfeuchtigkeit), die Schwergasverhalten zeigen (fließt auf dem Boden bzw. in Senken). Je höher die Luftfeuchtigkeit am Austrittsort, desto mehr Nebel werden sich bilden.
physikalisch-chemische Eigenschaften
Schmelzpunkt	-78 °C
Siedepunkt	-33 °C
Dichte	0,77 kg/m³ bei 0 °C und 1013 mbar Dichte der flüssigen Phase am Siedepunkt: 0,68 kg/l
Dampfdruck	8,57 bar bei 20 °C 11,7 bar bei 30 °C 20,3 bar bei 50 °C
Flammpunkt	-
Brennpunkt	-
Zersetzungstemperatur	thermisch sehr stabil. Geringe Zersetzung oberhalb 840 °C
Zersetzungsprodukte	Stickstoff, Wasserstoff
Zündtemperatur	630 °C
Temperaturklasse	T1
Explosionsgrenzen	UEG: 15,4 Vol.-% OEG: 33,6 Vol.-%
Relative Gasdichte (zu Luft)	0,6
Wasserlöslichkeit	sehr gut, 541 g/l bei 20 °C, auch bei starker Verdünnung ätzend
pH-Wert	wässrige Lösungen sind alkalisch
Wassergefährdungsklasse	2
Explosionsgefahr bei Reaktion mit	starken Oxidationsmitteln; Quecksilber; Wasserstoffperoxid; Antimonwasserstoff (Hitze); Calcium; Chlorazid; Chlordinitrobenzol; Chlorformamidiniumnitrat; Chloriten; Chlornitrobenzol (Wärme); Dichlorethan (flüssiger Ammoniak); Dichloroxid; Difluortrioxid; Gold; Goldchlorid; Halogene außer Brom; Kohlenwasserstoffe/Luft; Luft/Feuer; Magnesiumperchlorat/Gas; Natriumhypochlorit (trocken); Pikrinsäure; Quecksilberhypoiodid; Sauerstoff/Katalysator; Schwefel; Silber; Silberchlorid; Silbernitrat; Silberoxid; Stickstofftrichlorid; Sulfinylchlorid; Tellurhalogeniden
gefährliche Reaktion mit	Brom; Säuren; Stickoxiden; Fluor; Acetaldehyd; Acrolein; Barium; Bor; Borhalogeniden; Brompentafluorid; Bromwasserstoff; Chlorverbindungen; Chromtrioxid; Dimethylsulfat; Distickstoffoxid; Ethenoxid; Fluorwasserstoff; Kohlenstoffoxide; Methan; Methylmercaptan; Phosgen; Phosphoroxide; Phosphorwasserstoff; Platinkatalysatoren; Schwefeldioxid; Schwefelwasserstoff; Siliciumwasserstoff; Stickstoffoxide; Tetramethylammoniumamid
Maßnahmen bei Bränden
Brandklasse	Brandklasse C
geeignete Löschmittel	Alle bekannten Löschmittel
ungeeignete Löschmittel	-
gefährliche Zersetzungsprodukte beim Löschen	Nitrose Gase (Stickoxide)
Grenzwerte
ETW-Wert	1h: 160 ppm 4h: 110 ppm
AGW-Wert	20 ppm
GHS-Einstufung und Kennzeichnung
GHS-Piktogramm(e)	Gasflasche Totenkopf ätzend umweltgefährdend
GHS-Signalwort	Gefahr
GHS-Gefahrenhinweise (H-Sätze)	H221: Entzündbares Gas. H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. H331: Giftig bei Einatmen. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
GHS-Sicherheitshinweise (P-Sätze)	P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P260: Gas/Dampf nicht einatmen. P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P303+P361+P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P315: Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlosbeseitigt werden kann. P381: Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Einstufung nach Stoffrichtlinie (R- und S-Sätze)
Piktogramm	Giftig Umweltgefährlich
Risiko-Sätze (R-Sätze)	R 10: Entzündlich R 23: Giftig beim Einatmen R 34: Verursacht Verätzungen R 50: Sehr giftig für Wasserorganismen
Sicherheitssätze (S-Sätze)	S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S 9: Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. S 16: Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen). S 61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
Warnzeichen
Warnung vor giftigen Stoffen	Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor ätzenden Stoffen	Warnung vor ätzenden Stoffen
Warnung vor Gasflaschen	Warnung vor Gasflaschen

Lizenzhinweis: Die Daten aus dem Bereich „Stoffdaten“ stammen zu großen Teilen aus der GESTIS-Stoffdatenbank und dürfen daher ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke des Arbeitssschutzes verwendet werden.

Quellenangabe

vfdb-Merkblatt "Empfehlung für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Ammoniak" (Juni 2009)

Eintrag für Ammoniak in der Gestis Stoffdatenbank

Stichwörter

UN1005, UN1043, UN2073, UN2672

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16