Erdgas

Bei erdgasgetriebenen Fahrzeugen siehe cng-fahrzeuge

zu treffende Maßnahmen

Allgemein

Gasversorgungsunternehmen kontaktieren und Maßnahmen abstimmen

weiträumig absperren, Windrichtung beachten

nichtbrennend

EX-Messungen vornehmen

Gasaustritt eindämmen/unterbinden: Absperreinrichtungen schließen, Rohr provisorisch verstopfen, abquetschen, abknicken, eventuell offenes Erdreich mit Aushub verschließen

kein offenes Feuer, Rauchverbot verhängen und kontrollieren

elektrische Geräte/Anlagen als Zündquelle vermeiden (Beleuchtung, Türklingel, Telefon, …)

Klingeltableau mit Einsatzkraft besetzen

Achtung bei Gasthermen die versuchen zu zünden

nur Ex-geschützte Geräte verwenden (Lampe, Funkgerät, etc.). Handy, FME, etc. außerhalb des Gefahrenbereichs ablegen.

Austritt im Freien:

Überprüfen, ob Gas in Gebäude, Schächte, Kanäle, etc. eingedrungen ist

Eindringen in Gebäude verhindern: Fenster und Türen schließen

Fahrzeugmotoren abstellen

Austritt in Gebäuden

Türen und Fenster öffnen (Druckentlastungsöffnungen schaffen)

Gebäude räumen

auf Gasansammlungen achten

Belüftungsgeräte einsetzen

brennend

brennenden Gasaustritt nicht löschen, außer wenn Menschenleben in Gefahr sind.
Bevorzugtes Löschmittel: Pulver.

Umgebung kühlen bzw. Übergreifen auf Objekte/Gebäude verhindern

Gasaustritt unterbinden: Absperreinrichtungen, Zählerhähne, Hauptabsperreinrichtungen schließen.
Bei Industrieanlagen abwägen ob Gasabstellung weiteren Gefahren mit sich bringen kann.

Absperreinrichtung gegen Öffnen sichern. Eine Öffnung nach dem Einsatz darf nur durch Gasversorgungsunternehmen oder Vertragsinstallateur erfolgen.

Brand im Gebäude:

Gebäude räumen

auf Gasansammlungen achten

besondere Gefahren

Nach einiger Zeit kann eine Gewöhnung des Geruchsinns an den Odorierstoff erfolgen sodass das Gas nicht mehr zu riechen ist!

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Stoffdaten

Identifikation
Alternative Namen	Naturgas, CNG, LNG
CAS-Nr.	8006-14-2
Gefahrgutbezeichnung	Methan, verdichtet oder Erdgas, verdichtet, mit hohem Methangehalt
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr	Gefahrentafel Erdgas
UN-Nr.
Gefahrzettel
ADR-Klasse	2 - gasförmige Stoffe
Gasflaschenkennzeichnung	entzündbar entzündbar
ERICard	ERICard 2-10
Charakterisierung
Aggregatszustand	gasförmig
Farbe	farblos
Geruch	geruchlos oder odoriert
Brennbarkeit	Extrem entzündbares Gas. Bildet mit Luft explosive Gemische.
Verhalten an Luft	leichter als Luft
physikalisch-chemische Eigenschaften
Siedepunkt	-195 bis -155 °C
Dichte	0,7 bis 1,0 kg/m³ bei 0 °C
Zündtemperatur	575 bis 640 °C
Temperaturklasse	T1
Explosionsgrenzen	UEG: 4%, OEG: 17%
Relative Gasdichte (zu Luft)	0,55 bis 0,75
Wasserlöslichkeit	0,03 bis 0,08 m³/m³ bei 20 °C
Wassergefährdungsklasse	keine
Explosionsgefahr bei Reaktion mit	Chlor; Fluor; Stickoxiden, Chlordioxid; Difluordioxid; Difluoroxid; flüssigem Sauerstoff; Stickstofftrifluorid
gefährliche Reaktion mit	starken Oxidationsmitteln; Acetylen; Brompentafluorid; Chlortrifluorid; Jodheptafluorid
Maßnahmen bei Bränden
Brandklasse	Brandklasse C
geeignete Löschmittel	Wasser (Sprühstrahl), Pulver, Kohlendioxid-Löscher mit Gasdüse
ungeeignete Löschmittel	Schaum
gefährliche Zersetzungsprodukte beim Löschen	Kohlenmonoxid, Kohlendioxid
Grenzwerte
ETW-Wert	Abhängig von der genauen Zusammensetzung.
AGW-Wert
GHS-Einstufung und Kennzeichnung
GHS-Piktogramm(e)	Flamme Gasflasche
GHS-Signalwort	Gefahr
GHS-Gefahrenhinweise (H-Sätze)	H220: Extrem entzündbares Gas. H280: Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
GHS-Sicherheitshinweise (P-Sätze)	P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P377: Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. P381: Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Einstufung nach Stoffrichtlinie (R- und S-Sätze)
Piktogramm	Hochentzündlich F+ Hochentzündlich
Risiko-Sätze (R-Sätze)	R 12: Hochentzündlich
Warnzeichen	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnung vor Gasflaschen Warnung vor Gasflaschen

Lizenzhinweis: Die Daten aus diesem Bereich „Stoffdaten“ stammen zu großen Teilen aus der GESTIS-Stoffdatenbank und dürfen daher ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke des Arbeitssschutzes verwendet werden.

Quellenangabe

Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.

Eintrag für Erdgas in der Gestis-Gefahrstoffdatenbank.

Sicherheitsdatenblatt Erdgas, Enercity (Stadtwerke Hannover)

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Gasaustritt, Gasbrand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16