Kohlenmonoxid

zu treffende Maßnahmen

typisches Einsatzszenario: Person hinter Tür. Mögliche Ursachen:

Technische Defekte: (Gas-)Heizungen, Gasboiler, Kaminöfen

Suizidversuch; typisch: Holzkohlegrill in Wohnung, Türen/Fenster wurden abgedichtet, teilweise schriftliche Hinweise

Geräte für die Brandbekämpfung bereit halten

Erkundung durch Fenster wenn möglich; Indiz: bewusstlose Person(en) auf dem Boden und/oder Holzkohlegrill im Raum

Erkundung im Gebäude unter umluftunabhängigem Atemschutz

EX-Schutz-Maßnahmen einhalten

frühzeitig messen, da CO mit Sinnesorganen nicht wahrnehmbar. ETW-Wert 33 ppm, MAK-Wert 30 ppm.

Bei Überschreitung von 30 ppm nur unter umluftunabhängigem Atemschutz vorgehen

Zwischen 30 und 60 ppm betroffenen Bereich räumen

über 60 ppm oder bei Beschwerden von Zivilpersonen oder Einsatzkräften ganzes Gebäude räumen (auch wenn Messwert < 30 ppm)

Patienten außerhalb der CO-Atmosphäre behandeln

Rettung wenn möglich mit Haube die permanent mit Luft gespült wird

mit Sauerstoff behandeln

ärztlicher Behandlung zuführen

gründlich und ausgiebig Lüften, beachten wohin das Co beim Lüften getrieben wird.

Benachbarte Wohnung auf der gleichen Etage und im Stockwerk darüber und darunter kontrollieren. Verteilung durch Lüftungsanlagen beachten!

Polizei verständigen

besondere Gefahren

Verbrennungsmotorbetriebene Drucklüfter können durch die eigenen Abgase die ins Gebäude geblasen werden dort CO-Konzentrationen erzeugen die über dem ETW-Wert liegen. Wenn möglich elektrische Lüfter nutzen.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

ERICard für UN 1016 - Gefahrnr. 263 - KOHLENMONOXID, VERDICHTET

Stoffeigenschaften von Kohlenmonoxid

farb-, geruch- und geschmackloses Gas

entsteht bei fast jeder Verbrennung, vor allem bei unvollständiger von kohlenstoffhaltigen Stoffen

geringfügig leichter als Luft, hohe Diffusionsfähigkeit (Durchmischungsfähigkeit mit anderen Stoffen; kann u.U. Wände durchdringen)

kleine Menge CO in der Atemluft kann zu Vergiftung führen

brennbar, verbrennt mit blauer Flamme zu Kohlendioxid

hochentzündliches Gas, Explosionsgrenzen:

10,9 Vol.-% UEG

75,6 Vol.-% OEG

medizinische Wirkung

Blockierung des Sauerstofftransportes im Blut

Symptome:

erste Anzeichen: Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schwindel

mit steigendem CO-Gehalt im Blut Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit, Herzrythmusstörungen und Tod

Eine Vielzahl von Personen aus einem Gebäude mit diesen Symptomen spricht für eine CO-Ansammlung.

Bei der medizinischen Behandlung ist durch einen Arzt zu entscheiden, ob die Indikation zu einer hyperbaren Sauerstofftherapie in einer Druckkammer vorliegt. Die Behandlung in einer Druckkammer sollte idealerweise innerhalb von vier Stunden beginnen (danach verschlechtert sich die Prognose). Bis dahin sollte der Patient 100 Prozent Sauerstoff atmen beziehungsweise damit beatmet werden.

Schutz der Einsatzkräfte

Grundsätzlich umluftunabhängigen Atemschutz verwenden solange keine Messwerte bekannt. Geeignete Filter sind nicht weit verbreitet.

EX-Schutz beachten. EX-Messgeräte verwenden.

Ausgiebig lüften, da CO noch über lange Zeit aus Gegenständen ausdiffundiert

Messen

Messungen am Boden und an der Decke durchführen

Folgemaßnahmen

Polizei (bei privat) bzw. Gewerbeaufsicht (bei Firmen) hinzuziehen.

Bei Verdacht auf technischen Defekt das Gerät außer Betrieb nehmen.

Betreiber darauf hinweisen dass das defekte Gerät von einem Fachmann überprüft/repariert werden muss bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Weblinks

Kohlenmonoxid in der GESTIS Stoffdatenbank

Quellenangabe

DFV: Rahmenempfehlung zu Einsätzen bei Verdacht auf einen CO-Notfall innerhalb von Räumlichkeiten

Vortrag "CO – Vergiftungen" von Richard Pyrek, BF Wien

Checkliste Kohlenmonoxid (CO) des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbands

Stichwörter

CO, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffoxid, UN 1016, UN1016, Gefahrnummer 263

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16