Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe

zu treffende Maßnahmen

klasse_3

Atem- und Körperschutz

Absperrungen bei Tankwagen, Kesselwaggons und Industrietanks:

Gefahrenbereich 50 m

Absperrbereich 300 m

im Brandfall mit Schaum löschen, Behälter und Umgebung kühlen

Ausbreitung verhindern (Flüssigkeit auffangen, Leckstelle abdichten)

Flüssigkeit mit Schaum abdecken um Ausbreitung von brennbaren Gasen einzudämmen

Kanalisation und tiefere Räume sichern

Messgeräte einsetzen (EX-Messung)

Temperaturklassen beachten!

besondere Gefahren

Brandgefahr, abhängig vom Flammpunkt

explosive Dampf-Luft-Gemische möglich

Dämpfe sind schwerer als Luft (Dampfdichteverhältnis > 1); Ansammlung und Ausbreitung in tiefer gelegenen Stellen wie z.B. Schächten, Kellern und der Kanalisation

Brandgase können giftig sein

bei Tankbränden boil-over möglich

Umweltgefahr (Öl-Alarm)

Vorsicht bei Wassereinsatz (Fettexplosion!)

elektrostatische Aufladung oder elektrische Geräte können Zündquelle sein (z.B. Funkgeräte, Handscheinwerfer, FME, Handy, …)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

z.B. generelle Informationen, Verlinkungen relevanter und zugehöriger Artikel, Auflistung von zugeordneten Dateien, …

Weblinks

Wikipedia: Flammpunkt
Wikipedia: Dampfdruck
Zündtemperatur

Kontaktdaten/Ansprechpartner

z.B. Notrufnummern

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

Stichwörter

Hier können durch Komma getrennte Stichwörter, beispielsweise Synonyme, zum Thema eingetragen werden. Dadurch werden bei der Suchfunktion bessere Ergebnisse erzielt und ein Artikel könnte auch bei unklaren Suchbegriffen gefunden werden.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16