Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe

Schmelzpunkt ≤ 20 °C

Dampfdruck ≤ 300 kPa bei 50 °C

bei 20 °C und 101,3 kPa nicht vollständig gasförmig

Flammpunkt ≤ 61 °C

zu treffende Maßnahmen

klasse_3

Atem- und Körperschutz

Absperrungen bei Tankwagen, Kesselwaggons und Industrietanks:

Gefahrenbereich 50 m

Absperrbereich 300 m

im Brandfall mit Schaum löschen, Behälter und Umgebung kühlen

Ausbreitung verhindern (Flüssigkeit auffangen, Leckstelle abdichten)

Flüssigkeit mit Schaum abdecken um Ausbreitung von brennbaren Gasen einzudämmen

Kanalisation und tiefere Räume sichern

Messgeräte einsetzen (EX-Messung)

Temperaturklassen beachten!

besondere Gefahren

Brandgefahr, abhängig vom Flammpunkt

explosive Dampf-Luft-Gemische möglich

Dämpfe sind schwerer als Luft (Dampfdichteverhältnis > 1); Ansammlung und Ausbreitung in tiefer gelegenen Stellen wie z.B. Schächten, Kellern und der Kanalisation

Brandgase können giftig sein

Vorsicht bei Wassereinsatz (Fettexplosion!), bei Tankbränden Boil-over möglich

Umweltgefahr (Öl-Alarm)

elektrostatische Aufladung oder elektrische Geräte können Zündquelle sein (z.B. Funkgeräte, Handscheinwerfer, FME, Handy, …)

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16