Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

siehe auch: Silobrand

zu treffende Maßnahmen

klasse_4-1

Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden

kein Lüftereinsatz

nicht querlüften

kein Vollstrahl in den Stoff

Stäube mit Wasser niederschlagen

Zündquellen beseitigen

besondere Gefahren

explosionsfähige Staub-Luft-Gemische

Hohe Abbrandgeschwindigkeit (große Oberfläche)

hohe Temperaturen beim Transport als Schmelze

Bei Brand: Bildung meist reizender und giftiger Gase

Selbstzersetzung möglich (Temperatur laufend kontrollieren)

wassergefährdend

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden

Bei einem X vor der Gefahrnummer die Berührung des Stoffs mit Wasser verhindern!

besondere Stoffe der Klasse 4.1

Weblinks

GESTIS-STAUB-EX: Datenbank Brenn- und Explosionskenngrößen von Stäuben

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16