Magnesium

Siehe auch ERICard Magnesium

zu treffende Maßnahmen

Fahrzeugbrand

Siehe auch Fahrzeugbrand und Metallbrand

mit C-Rohr erst Umgebung kühlen, danach auf Fahrzeug richten

zweites Rohr zur Sicherheit für Umgebungsbrände bereithalten

umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen

nicht direkt in die Flamme schauen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Löscheinsatz

grelle Flammen und sprühendes Magnesium sind keine besondere Gefahr bei der Nutzung von mehrlagiger Brandschutzkleidung bis zu einem Abstand von ca. 1,5m

Nutzung von Magnesium

Magnesium ist vermehrt im modernen Fahrzeugbau zu finden, z.B. in Motorblöcken, Zylinderkopf-Deckeln, Ansaugkrümmern, Getriebe- bzw. Kupplungsgehäusen, Armaturenträgern, Sitzlehnenrahmen sowie Tür- und Klappenstrukturen

Weblinks

Eintrag zu Magnesium in der GESTIS-Gefahrstoffdatenbank

Quellenangabe

Fachempfehlung "Brand- und Explosionsgefahr durch Magnesium" des Deutschen Feuerwehrverbands

Stichwörter

UN 1869, UN1869

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16