Klasse 4.3 Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

zu treffende Maßnahmen

ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.3

von Feuchtigkeit und Regen fernhalten, ggf. Abdecken

Nicht mit Wasser oder Schaum löschen! Löschmittel siehe unten.

besondere Gefahren

heftige Reaktionen beim Kontakt mit Wasser möglich, sogar schon mit Luftfeuchtigkeit

Entstehung explosiver Gas-Luftgemische möglich

Selbstentzündung von verschiedenen Stoffen möglich

beim Brand: Bildung meist reizender und giftiger Gase

Entstehung giftiger und ätzender Stoffe beim Kontakt mit Wasser

wassergefährdend

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Löschmittel

Löschpulver (Metallbrandpulver)

Sand: Baumarkt, ggf. unter Gehwegplatten (falls trocken)

Zement: Baumarkt

Salz: Streusalz von Winterdienst

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16