Klasse 8: Ätzende Stoffe

zu treffende Maßnahmen

ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 8

pH-Wert mittels z.B. Indikatorpapier oder Teststäbchen bestimmen. Akute Verätzungsgefahr bei pH < 2 oder > 12 !

Fachkräfte hinzuziehen (z.B. TUIS)

auslaufende Säure/Lauge auffangen/eindämmen und Entsorgung veranlassen. Nur geeignete Chemikalienbinder einsetzen!

Kleinere Mengen können verdünnt werden

Gas/Dampfwolke mit Sprühstrahl niederschlagen

Bei Brandeinwirkung auf Druckbehälter: siehe zusätzliche Maßnahmen unter Brandeinwirkung auf Druckgasbehälter ("Gasflaschen")

Bei Kontakt von Personen schnell reagieren: Kleidung entfernen, mit viel Wasser spülen, Person nach Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen

Neutralisation nur nach Rücksprache mit Fachpersonal / Fachberater

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

Klärwerk verständigen

besondere Gefahren

Zerstörung des Gewebes

Gefährdung der Augen durch Spritzer

Reizung/Schädigung der Lungen durch ätzende Dämpfe

Erhitzung/heftige Reaktion (herumspritzen) bei Kontakt mit Wasser

Zerstörung von Metallen/Verpackungen, dabei Entstehung von Wasserstoff (bei Kontakt mit Metallen) oder nitrosen Gasen (bei Kontakt mit organischen Stoffen)

Störung der Kläranlage bei unverdünntem Eintritt

Umwelt-/ Wassergefährdung

Gefährlichkeit steigt in der Regel mit der Konzentration

Kontaminationsverschleppung durch kontaminiertes Löschwasser

Reaktion/Brandgefahr mit organischen Stoffen

organische Säuren sind brennbar

Bei Laugen Rutschgefahr durch Verseifung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Stoff kann auch erhitzt transportiert werden

Dichteverhältnis zu Luft beachten, schwere Gase können sich am Boden sammeln

besondere Stoffe der Klasse 8

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Säure, Säuren, Lauge, Laugen

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16