Klasse 8: Ätzende Stoffe

Maßnahmen

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 8

pH-Wert mittels z.B. Indikatorpapier oder Teststäbchen bestimmen. Akute Verätzungsgefahr bei pH < 2 oder > 12 !

Fachkräfte hinzuziehen (z.B. TUIS)

auslaufende Säure/Lauge auffangen/eindämmen und Entsorgung veranlassen. Nur geeignete Chemikalienbinder einsetzen!

Kleinere Mengen können verdünnt werden

Gas/Dampfwolke mit Sprühstrahl niederschlagen

Bei Brandeinwirkung auf Druckbehälter: siehe zusätzliche Maßnahmen unter Brandeinwirkung auf Druckgasbehälter ("Gasflaschen")

Bei Kontakt von Personen schnell reagieren: Kleidung entfernen, mit viel Wasser spülen, Person nach Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen

Neutralisation nur nach Rücksprache mit Fachpersonal / Fachberater

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

Klärwerk verständigen

besondere Gefahren

Zerstörung des Gewebes

Gefährdung der Augen durch Spritzer

Reizung/Schädigung der Lungen durch ätzende Dämpfe

Erhitzung/heftige Reaktion (herumspritzen) bei Kontakt mit Wasser

Zerstörung von Metallen/Verpackungen, dabei Entstehung von Wasserstoff (bei Kontakt mit Metallen) oder nitrosen Gasen (bei Kontakt mit organischen Stoffen)

Störung der Kläranlage bei unverdünntem Eintritt

Umwelt-/ Wassergefährdung

Gefährlichkeit steigt in der Regel mit der Konzentration

Kontaminationsverschleppung durch kontaminiertes Löschwasser

Reaktion/Brandgefahr mit organischen Stoffen

organische Säuren sind brennbar

Bei Laugen Rutschgefahr durch Verseifung

weitere Hinweise

Stoff kann auch erhitzt transportiert werden

Dichteverhältnis zu Luft beachten, schwere Gase können sich am Boden sammeln

besondere Stoffe der Klasse 8

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Säure, Säuren, Lauge, Laugen

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16