PCB (Polychlorierte Biphenyle)

ERICards:

UN 2315 - POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLÜSSIG

UN 3432 - POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST

zu treffende Maßnahmen

Löschangriff und Kühlen gefährdeter Anlagenteile

Vorgehen wie im Gefahrstoffeinsatz:

auslaufende Stoffe auffangen

Brandstelle sperren und sichern

Kontaminierte Schutzkleidung und Geräte gesondert lagen

weitere Maßnahmen in Abhängigkeit des Kontaminationsgrades

besondere Gefahren

Bei Brandeinwirkung kann sich PCB zersetzen und

Dioxine und

Furane

bilden.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Weblinks

Wikipedia - Polychlorierte Biphenyle

Quellenangabe

Gefahrenabwehr an Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien, Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz des Landes Brandenburg

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16