Stoffe für welche die ERICard 4-03 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1312	BORNEOL	4.1	40	4-03
1313	CALCIUMRESINAT	4.1	40	4-03
1314	CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN und erstarrt	4.1	40	4-03
1318	COBALTRESINAT, GEFÄLLT	4.1	40	4-03
1323	EISENCERIUM	4.1	40	4-03
1325	ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.1	40	4-03
1326	HAFNIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser	4.1	40	4-03
1328	HEXAMETHYLENTETRAMIN	4.1	40	4-03
1330	MANGANRESINAT	4.1	40	4-03
1332	METALDEHYD	4.1	40	4-03
1334	NAPHTHALEN, ROH oder NAPHTHALEN, RAFFINIERT	4.1	40	4-03
1338	PHOSPHOR, AMORPH	4.1	40	4-03
1345	KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄLLE , gemahlen oder KAUTSCHUK- (Gummi-) RESTE, pulverförmig oder granuliert	4.1	40	4-03
1346	SILICIUMPULVER, AMORPH	4.1	40	4-03
1350	SCHWEFEL	4.1	40	4-03
1352	TITANIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser	4.1	40	4-03
1358	ZIRKONIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser	4.1	40	4-03
2001	COBALTNAPHTHENATPULVER	4.1	40	4-03
2213	PARAFORMALDEHYD	4.1	40	4-03
2538	NITRONAPHTHALEN	4.1	40	4-03
2687	DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT	4.1	40	4-03
2714	ZINKRESINAT	4.1	40	4-03
2715	ALUMINIUMRESINAT	4.1	40	4-03
2717	CAMPHER, synthetisch	4.1	40	4-03
2858	ZIRKONIUM, TROCKEN, gerollter Draht, fertige Bleche, Streifen (dünner als 254 µm, aber nicht dünner als 18 µm)	4.1	40	4-03
2989	BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG	4.1	40	4-03
3175	FESTE STOFFE oder Gemische aus festen Stoffen (wie Präparate, Zubereitungen und Abfälle), DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60°C ENTHALTEN, N.A.G.	4.1	40	4-03
3178	ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.1	40	4-03
3181	ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G.	4.1	40	4-03
3182	ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G.	4.1	40	4-03

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16