Stoffe, die mit s beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0027	SCHWARZPULVER, gekörnt oder in Mehlform	1	keine	1-01
0028	SCHWARZPULVER, GEPRESST oder als PELLETS	1	keine	1-01
0029	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1	keine	1-01
0030	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1	keine	1-01
0048	SPRENGKÖRPER	1	keine	1-01
0065	SPRENGSCHNUR, biegsam	1	keine	1-01
0070	SCHNEIDVORRICHTUNGEN, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF	1	keine	1-04
0081	SPRENGSTOFF, TYP A	1	keine	1-01
0082	SPRENGSTOFF, TYP B	1	keine	1-01
0083	SPRENGSTOFF, TYP C	1	keine	1-01
0084	SPRENGSTOFF, TYP D	1	keine	1-01
0101	STOPPINEN, NICHT SPRENGKRÄFTIG	1	keine	1-03
0102	SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel	1	keine	1-02
0104	SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG, mit Metallmantel	1	keine	1-04
0174	SPRENGNIETE	1	keine	1-04
0191	SIGNALKÖRPER, HAND	1	keine	1-04
0194	SIGNALKÖRPER, SEENOT	1	keine	1-01
0195	SIGNALKÖRPER, SEENOT	1	keine	1-03
0196	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-01
0197	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-04
0237	SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT	1	keine	1-04
0241	SPRENGSTOFF, TYP E	1	keine	1-01
0255	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1	keine	1-04
0267	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1	keine	1-04
0288	SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT	1	keine	1-01
0289	SPRENGSCHNUR, biegsam	1	keine	1-04
0290	SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel	1	keine	1-01
0313	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-02
0331	SPRENGSTOFF, TYP B	1	keine	1-05
0332	SPRENGSTOFF, TYP E	1	keine	1-05
0373	SIGNALKÖRPER, HAND	1	keine	1-04
0442	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0443	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-02
0444	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-04
0445	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-04
0455	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1	keine	1-04
0456	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1	keine	1-04
0457	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-01
0458	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-02
0459	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-04
0460	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-04
0487	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-03
0503	SICHERHEITS-EINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH	1	keine	1-04
0505	SIGNALKÖRPER, SEENOT	1	keine	1-04
0506	SIGNALKÖRPER, SEENOT	1	keine	1-04
0507	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-04
0511	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar	1	keine	1-01
0512	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar	1	keine	1-01
0513	SPRENGKAPSELN, ELEKTRONISCH, programmierbar	1	keine	1-04
1023	STADTGAS, VERDICHTET	2	263	2-13
1053	SCHWEFELWASSERSTOFF	2	263	2-14
1066	STICKSTOFF, VERDICHTET	2	20	2-03
1072	SAUERSTOFF, VERDICHTET	2	25	2-27
1073	SAUERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	225	2-43
1079	SCHWEFELDIOXID	2	268	2-24
1080	SCHWEFELHEXAFLUORID	2	20	2-52
1859	SILICIUMTETRAFLUORID	2	268	2-24
1977	STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
2191	SULFURYLFLUORID	2	26	2-21
2203	SILICIUMWASSERSTOFF (SILAN)	2	23	2-53
2451	STICKSTOFFTRIFLUORID	2	25	2-54
1136	STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR	3	30	3-03
1136	STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-10
1139	SCHUTZANSTRICHLÖSUNG	3	30	3-05
1139	SCHUTZANSTRICHLÖSUNG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1288	SCHIEFERÖL	3	30	3-03
1288	SCHIEFERÖL - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-10
2055	STYREN, MONOMER, STABILISIERT	3	39	3-36
2780	SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	3	336	3-17
3494	SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	3	336	3-17
3494	SCHWEFELREICHES ROHERDÖL, ENTZÜNDBAR, GIFTIG	3	36	3-25
1346	SILICIUMPULVER, AMORPH	4.1	40	4-03
1350	SCHWEFEL	4.1	40	4-03
2448	SCHWEFEL, GESCHMOLZEN	4.1	44	4-38
3229	SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG	4.1	40	4-32
3230	SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST	4.1	40	4-34
3239	SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT	4.1	40	4-32
3240	SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT	4.1	40	4-34
3088	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.2	40	4-02
3126	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	48	4-36
3128	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	46	4-40
3183	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.2	30	3-03
3184	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	36	3-25
3185	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	38	3-32
3186	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.2	30	3-03
3187	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	36	3-25
3188	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	38	3-32
3189	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGES METALLPULVER, N.A.G.	4.2	40	4-12
3190	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.2	40	4-02
3191	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.2	46	4-40
3192	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.2	48	4-36
3313	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGE ORGANISCHE PIGMENTE	4.2	40	4-02
3400	SELBSTERHITZUNGSFÄHIGER METALLORGANISCHER FESTER STOFF	4.2	40	4-08
1493	SILBERNITRAT	5.1	50	5-01
1506	STRONTIUMCHLORAT	5.1	50	5-01
1507	STRONTIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1508	STRONTIUMPERCHLORAT	5.1	50	5-01
1509	STRONTIUMPEROXID	5.1	50	5-01
1683	SILBERARSENIT	6.1	60	6-06
1684	SILBERCYANID	6.1	60	6-03
1691	STRONTIUMARSENIT	6.1	60	6-06
1692	STRYCHNIN oder STRYCHNINSALZE	6.1	66	6-26
1693	STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G.	6.1	60	6-04
1693	STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-27
1834	SULFURYLCHLORID	6.1	X668	6-67
2630	SELENATE oder SELENITE	6.1	66	6-26
2657	SELENDISULFID	6.1	60	6-06
2779	SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG	6.1	60	6-03
2779	SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST, GIFTIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3013	SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	663	6-32
3013	SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR	6.1	63	6-16
3014	SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG	6.1	60	6-03
3014	SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLÜSSIG, GIFTIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3283	SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.	6.1	60	6-03
3283	SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3440	SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3440	SELENVERBINDUNG, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3448	STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FEST, N.A.G.	6.1	60	6-03
3448	STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRÄNENGASEN, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
1818	SILICIUMTETRACHLORID	8	X80	8-43
1828	SCHWEFELCHLORIDE	8	X88	8-50
1829	SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT	8	X88	8-50
1830	SCHWEFELSÄURE mit mehr als 51 % Säure	8	80	8-01
1831	SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND	8	X886	8-52
1832	SCHWEFELSÄURE, GEBRAUCHT	8	80	8-04
1833	SCHWEFELIGE SÄURE	8	80	8-03
1905	SELENSÄURE	8	88	8-28
2031	SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit höchstens 65 % Säure	8	80	8-03
2031	SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit mehr als 70 % Säure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	885	8-60
2031	SALPETERSÄURE, andere als rotrauchende, mit mindestens 65 %, aber höchstens 70% Säure	8	85	8-21
2032	SALPETERSÄURE, ROTRAUCHEND	8	856	8-23
2796	SCHWEFELSÄURE mit höchstens 51 % Säure oder BATTERIEFLÜSSIGKEIT, SAUER	8	80	8-03
2879	SELENOXYCHLORID	8	X886	8-52
2967	SULFAMINSÄURE	8	80	8-06
2211	SCHÄUMBARE POLYMER-KÜGELCHEN, entzündbare Dämpfe abgebend	9	90	9-06

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16