UN-Nummern 01xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 01 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0101	STOPPINEN, NICHT SPRENGKRÄFTIG	1	keine	1-03
0102	SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel	1	keine	1-02
0103	ANZÜNDSCHNUR, rohrförmig, mit Metallmantel	1	keine	1-04
0104	SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG, mit Metallmantel	1	keine	1-04
0105	ANZÜNDSCHNUR (SICHERHEITSZÜNDSCHNUR)	1	keine	1-04
0106	ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	1	keine	1-01
0107	ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG	1	keine	1-02
0110	GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr	1	keine	1-04
0113	GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENHYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0114	GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZEN (TETRAZEN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 30 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0118	HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0121	ANZÜNDER	1	keine	1-01
0124	PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0129	BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0130	BLEISTYPHNAT (BLEITRINITRORESORCINAT), ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0131	ANZÜNDER, ANZÜNDSCHNUR	1	keine	1-04
0132	DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVERBINDUNGEN, N.A.G.	1	keine	1-03
0133	MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNITOL), ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0135	QUECKSILBERFULMINAT, ANGEFEUCHTET mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0136	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0137	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0138	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0143	NITROGLYCEROL, DESENSIBILISIERT mit mindestens 40 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunöslichem Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0144	NITROGLYCEROL IN ALKOHOLISCHER LÖSUNG, mit mehr als 1 %, aber nicht mehr als 10 % Nitroglycerol	1	keine	1-01
0146	NITROSTÄRKE, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0147	NITROHARNSTOFF	1	keine	1-01
0150	PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser oder DESENSIBILISIERT mit mindestens 15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0151	PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0153	TRINITROANILIN (PIKRAMID)	1	keine	1-01
0154	TRINITROPHENOL (PIKRINSÄURE), trocken oder angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0155	TRINITROCHLORBENZEN (PIKRYLCHLORID)	1	keine	1-01
0159	PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser	1	keine	1-03
0160	TREIBLADUNGSPULVER	1	keine	1-01
0161	TREIBLADUNGSPULVER	1	keine	1-03
0167	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0168	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0169	GESCHOSSE, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0171	MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0173	AUSLÖSEVORRICHTUNGEN MIT EXPLOSIVSTOFF	1	keine	1-04
0174	SPRENGNIETE	1	keine	1-04
0180	RAKETEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0181	RAKETEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0182	RAKETEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0183	RAKETEN, mit inertem Kopf	1	keine	1-03
0186	RAKETENMOTOREN	1	keine	1-03
0191	SIGNALKÖRPER, HAND	1	keine	1-04
0192	KNALLKAPSELN, EISENBAHN	1	keine	1-01
0193	KNALLKAPSELN, EISENBAHN	1	keine	1-04
0194	SIGNALKÖRPER, SEENOT	1	keine	1-01
0195	SIGNALKÖRPER, SEENOT	1	keine	1-03
0196	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-01
0197	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-04

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16