UN-Nummern 13xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 13 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1300	TERPENTINÖLERSATZ	3	30	3-05
1300	TERPENTINÖLERSATZ - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1301	VINYLACETAT, STABILISIERT	3	339	3-23
1302	VINYLETHYLETHER, STABILISIERT	3	339	3-23
1303	VINYLIDENCHLORID, STABILISIERT	3	339	3-45
1304	VINYLISOBUTYLETHER, STABILISIERT	3	339	3-23
1305	VINYLTRICHLORSILAN	3	X338	3-40
1306	HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG	3	30	3-05
1306	HOLZSCHUTZMITTEL, FLÜSSIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1307	XYLENE	3	30	3-05
1307	XYLENE - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1308	ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF	3	30	3-05
1308	ZIRKONIUM, SUSPENDIERT IN EINEM ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-11
1309	ALUMINIUMPULVER, ÜBERZOGEN	4.1	40	4-13
1312	BORNEOL	4.1	40	4-03
1313	CALCIUMRESINAT	4.1	40	4-03
1314	CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN und erstarrt	4.1	40	4-03
1318	COBALTRESINAT, GEFÄLLT	4.1	40	4-03
1323	EISENCERIUM	4.1	40	4-03
1325	ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	4.1	40	4-03
1326	HAFNIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser	4.1	40	4-03
1328	HEXAMETHYLENTETRAMIN	4.1	40	4-03
1330	MANGANRESINAT	4.1	40	4-03
1332	METALDEHYD	4.1	40	4-03
1334	NAPHTHALEN, ROH oder NAPHTHALEN, RAFFINIERT	4.1	40	4-03
1338	PHOSPHOR, AMORPH	4.1	40	4-03
1339	PHOSPHORHEPTASULFID (chemische Formel P4S7), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1	40	4-13
1340	PHOSPHORPENTASULFID (chemische Formel P2S5), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.3	423	4-15
1341	PHOSPHORSESQUISULFID (chemische Formel P4S3), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1	40	4-13
1343	PHOSPHORTRISULFID (chemische Formel P4S6), frei von gelbem oder weißem Phosphor	4.1	40	4-13
1345	KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄLLE , gemahlen oder KAUTSCHUK- (Gummi-) RESTE, pulverförmig oder granuliert	4.1	40	4-03
1346	SILICIUMPULVER, AMORPH	4.1	40	4-03
1350	SCHWEFEL	4.1	40	4-03
1352	TITANIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser	4.1	40	4-03
1358	ZIRKONIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser	4.1	40	4-03
1361	KOHLE oder RUSS, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs	4.2	40	4-02
1362	KOHLE, AKTIVIERT	4.2	40	4-02
1363	KOPRA	4.2	40	4-02
1364	BAUMWOLLABFÄLLE, ÖLHALTIG	4.2	40	4-02
1365	BAUMWOLLE, NASS	4.2	40	4-02
1369	p-NITROSODIMETHYLANILIN	4.2	40	4-02
1373	FASERN oder GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, N.A.G., imprägniert mit Öl	4.2	40	4-02
1374	FISCHMEHL (FISCHABFÄLLE), NICHT STABILISIERT	4.2	40	4-02
1376	EISENOXID, GEBRAUCHT oder EISENSCHWAMM, GEBRAUCHT, aus der Kokereigasreinigung	4.2	40	4-02
1378	METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit	4.2	40	4-02
1379	PAPIER, MIT UNGESÄTTIGTEN ÖLEN BEHANDELT, unvollständig getrocknet (auch Kohlepapier)	4.2	40	4-02
1380	PENTABORAN	4.2	333	3-46
1381	PHOSPHOR WEISS oder GELB, TROCKEN	4.2	46	4-33
1381	PHOSPHOR WEISS oder GELB, UNTER WASSER oder IN LÖSUNG	4.2	46	4-33
1382	KALIUMSULFID, WASSERFREI oder KALIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2	40	4-42
1383	PYROPHORES METALL, N.A.G. oder PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G.	4.2	43	4-35
1384	NATRIUMDITHIONIT (NATRIUMHYDROSULFIT)	4.2	40	4-02
1385	NATRIUMSULFID, WASSERFREI oder NATRIUMSULFID mit weniger als 30 % Kristallwasser	4.2	40	4-42
1386	ÖLSAATKUCHEN mit mehr als 1,5 Masse-% Öl und höchstens 11 Masse-% Feuchtigkeit	4.2	40	4-02
1389	ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1390	ALKALIMETALLAMIDE	4.3	423	4-15
1391	ALKALIMETALLDISPERSION oder ERDALKALIMETALLDISPERSION	4.3	X323	3-37
1392	ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1393	ERDALKALIMETALLlEGIERUNG, N.A.G.	4.3	423	4-15
1394	ALUMINIUMCARBID	4.3	423	4-15
1395	ALUMINIUMFERROSILICIUMPULVER	4.3	462	4-25
1396	ALUMINIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN	4.3	423	4-15
1398	ALUMINIUMSILICIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN	4.3	423	4-17

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16