UN-Nummern 14xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 14 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1400	BARIUM	4.3	423	4-15
1401	CALCIUM	4.3	423	4-15
1402	CALCIUMCARBID	4.3	423	4-15
1402	CALCIUMCARBID - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
1403	CALCIUMCYANAMID mit mehr als 0,1 Masse-% Calciumcarbid	4.3	423	4-15
1405	CALCIUMSILICID	4.3	423	4-15
1407	CAESIUM	4.3	X423	4-30
1408	FERROSILICIUM mit mindestens 30 Masse-%, aber weniger als 90 Masse-% Silicium	4.3	462	4-25
1409	METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	4.3	423	4-15
1415	LITHIUM	4.3	X423	4-30
1417	LITHIUMSILICIUM	4.3	423	4-15
1418	MAGNESIUMPULVER oder MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER	4.3	423	4-15
1420	KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1421	ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	4.3	X323	3-37
1422	KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1423	RUBIDIUM	4.3	X423	4-30
1428	NATRIUM	4.3	X423	4-30
1431	NATRIUMMETHYLAT	4.2	48	4-36
1435	ZINKASCHEN	4.3	423	4-17
1436	ZINKPULVER oder ZINKSTAUB	4.3	423	4-15
1437	ZIRKONIUMHYDRID	4.1	40	4-13
1438	ALUMINIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1439	AMMONIUMDICHROMAT	5.1	50	5-01
1442	AMMONIUMPERCHLORAT	5.1	50	5-01
1444	AMMONIUMPERSULFAT	5.1	50	5-03
1445	BARIUMCHLORAT, FEST	5.1	56	5-23
1446	BARIUMNITRAT	5.1	56	5-23
1447	BARIUMPERCHLORAT, FEST	5.1	56	5-23
1448	BARIUMPERMANGANAT	5.1	56	5-23
1449	BARIUMPEROXID	5.1	56	5-23
1450	BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1451	CAESIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1452	CALCIUMCHLORAT	5.1	50	5-01
1453	CALCIUMCHLORIT	5.1	50	5-01
1454	CALCIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1455	CALCIUMPERCHLORAT	5.1	50	5-01
1456	CALCIUMPERMANGANAT	5.1	50	5-01
1457	CALCIUMPEROXID	5.1	50	5-01
1458	BORAT UND CHLORAT, MISCHUNG	5.1	50	5-01
1459	CHLORAT UND MAGNESIUMCHLORID, MISCHUNG, FEST	5.1	50	5-01
1461	CHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1462	CHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1463	CHROMIUMTRIOXID, WASSERFREI	5.1	568	5-36
1465	DIDYMIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1466	EISEN(III)NITRAT	5.1	50	5-03
1467	GUANIDINNITRAT	5.1	50	5-03
1469	BLEINITRAT	5.1	56	5-23
1470	BLEIPERCHLORAT, FEST	5.1	56	5-23
1471	LITHIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN oder LITHIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG	5.1	50	5-24
1472	LITHIUMPEROXID	5.1	50	5-01
1473	MAGNESIUMBROMAT	5.1	50	5-01
1474	MAGNESIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1475	MAGNESIUMPERCHLORAT	5.1	50	5-01
1476	MAGNESIUMPEROXID	5.1	50	5-01
1477	NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1479	ENTZÜNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, N.A.G.	5.1	50	5-01
1481	PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1482	PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1483	PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G.	5.1	50	5-01
1484	KALIUMBROMAT	5.1	50	5-01
1485	KALIUMCHLORAT	5.1	50	5-01
1486	KALIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1487	KALIUMNITRAT UND NATRIUMNITRIT, MISCHUNG	5.1	50	5-01
1488	KALIUMNITRIT	5.1	50	5-01
1489	KALIUMPERCHLORAT	5.1	50	5-01
1490	KALIUMPERMANGANAT	5.1	50	5-01
1492	KALIUMPERSULFAT	5.1	50	5-03
1493	SILBERNITRAT	5.1	50	5-01
1494	NATRIUMBROMAT	5.1	50	5-01
1495	NATRIUMCHLORAT	5.1	50	5-01
1496	NATRIUMCHLORIT	5.1	50	5-01
1498	NATRIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1499	NATRIUMNITRAT UND KALIUMNITRAT, MISCHUNG	5.1	50	5-03

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16