UN-Nummern 17xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 17 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1701	XYLYLBROMID, FLÜSSIG	6.1	60	6-04
1702	1,1,2,2-TETRACHLORETHAN (acetylentetrachlorid)	6.1	60	6-03
1704	TETRAETHYLDITHIOPYROPHOSPHAT	6.1	60	6-03
1707	THALLIUMVERBINDUNG, N.A.G.	6.1	60	6-06
1708	TOLUIDINE, FLÜSSIG	6.1	60	6-09
1709	2,4-TOLUYLENDIAMIN, FEST	6.1	60	6-03
1710	TRICHLORETHYLEN	6.1	60	6-06
1711	XYLIDINE, FLÜSSIG	6.1	60	6-03
1712	ZINKARSENAT oder ZINKARSENIT oder ZINKARSENAT UND ZINKARSENIT, MISCHUNG	6.1	60	6-06
1713	ZINKCYANID	6.1	66	6-26
1715	ESSIGSÄUREANHYDRID	8	83	8-16
1716	ACETYLBROMID	8	80	8-42
1717	ACETYLCHLORID	3	X338	3-40
1718	BUTYLPHOSPHAT	8	80	8-06
1719	ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	8	80	8-03
1722	ALLYLCHLORFORMIAT	6.1	668	6-66
1723	ALLYLIODID	3	338	3-19
1724	ALLYLTRICHLORSILAN, STABILISIERT	8	X839	8-57
1725	ALUMINIUMBROMID, WASSERFREI	8	80	8-42
1726	ALUMINIUMCHLORID, WASSERFREI	8	80	8-42
1727	AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, FEST	8	80	8-06
1728	AMYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1729	ANISOYLCHLORID	8	80	8-06
1730	ANTIMONPENTACHLORID, FLÜSSIG	8	X80	8-43
1731	ANTIMONPENTACHLORID, LÖSUNG	8	80	8-06
1732	ANTIMONPENTAFLUORID	8	86	8-58
1733	ANTIMONTRICHLORID	8	80	8-42
1736	BENZOYLCHLORID	8	80	8-42
1737	BENZYLBROMID	6.1	68	6-42
1738	BENZYLCHLORID	6.1	68	6-42
1739	BENZYLCHLORFORMIAT	8	88	8-28
1740	HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G.	8	80	8-06
1741	BORTRICHLORID	2	268	2-47
1742	BORTRIFLUORID-ESSIGSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG	8	80	8-06
1743	BORTRIFLUORID-PROPIONSÄURE-KOMPLEX, FLÜSSIG	8	80	8-06
1744	BROM oder BROM, LÖSUNG	8	886	8-40
1745	BROMPENTAFLUORID	5.1	568	5-22
1746	BROMTRIFLUORID	5.1	568	5-22
1747	BUTYLTRICHLORSILAN	8	X83	8-59
1748	CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN oder CALCIUMHYPOCHLORIT, MISCHUNG, TROCKEN, mit mehr als 39 % aktivem Chlor (8,8 % aktivem Sauerstoff)	5.1	50	5-24
1749	CHLORTRIFLUORID	2	265	2-31
1750	CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG	6.1	68	6-42
1751	CHLORESSIGSÄURE, FEST	6.1	68	6-42
1752	CHLORACETYLCHLORID	6.1	668	6-38
1753	CHLORPHENYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1754	CHLORSULFONSÄURE mit oder ohne Schwefeltrioxid	8	X88	8-50
1755	CHROMIUMSÄURE, LÖSUNG	8	80	8-06
1756	CHROMIUMFLUORID, FEST	8	80	8-06
1757	CHROMIUMFLUORID, LÖSUNG	8	80	8-06
1758	CHROMIUMOXYCHLORID	8	X88	8-50
1759	ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G.	8	80	8-06
1759	ÄTZENDER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	88	8-28
1760	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	8	80	8-06
1760	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	88	8-28
1761	KUPFERETHYLENDIAMIN, LÖSUNG	8	86	8-26
1762	CYCLOHEXENYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1763	CYCLOHEXYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1764	DICHLORESSIGSÄURE	8	80	8-06
1765	DICHLORACETYLCHLORID	8	X80	8-42
1766	DICHLORPHENYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1767	DIETHYLDICHLORSILAN	8	X83	8-59
1768	DIFLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI	8	80	8-06
1769	DIPHENYLDICHLORSILAN	8	X80	8-42
1770	DIPHENYLBROMMETHAN	8	80	8-06
1771	DODECYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1773	EISENCHLORID, WASSERFREI	8	80	8-06
1775	FLUORBORSÄURE	8	80	8-06
1776	FLUORPHOSPHORSÄURE, WASSERFREI	8	80	8-06
1777	FLUORSULFONSÄURE	8	88	8-50
1778	FLUORKIESELSÄURE	8	80	8-06
1779	AMEISENSÄURE mit mehr als 85 Masse-% Säure	8	83	8-13
1780	FUMARYLCHLORID	8	80	8-06
1781	HEXADECYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1782	HEXAFLUORPHOSPHORSÄURE	8	80	8-06
1783	HEXAMETHYLENDIAMIN, LÖSUNG	8	80	8-06
1784	HEXYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42
1786	FLUORWASSERSTOFFSÄURE UND SCHWEFELSÄURE, MISCHUNG	8	886	8-56
1787	IODWASSERSTOFFSÄURE	8	80	8-03
1788	BROMWASSERSTOFFSÄURE	8	80	8-03
1789	CHLORWASSERSTOFFSÄURE	8	80	8-03
1790	FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit mehr als 85 % Fluorwasserstoff - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	886	8-56
1790	FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit mehr als 60 % Fluorwasserstoff, aber höchstens 85 % Fluorwasserstoff	8	886	8-56
1790	FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit höchstens 60 % Fluorwasserstoff	8	86	8-26
1791	HYPOCHLORITLÖSUNG	8	80	8-06
1792	IODMONOCHLORID, FEST	8	80	8-43
1793	ISOPROPYLPHOSPHAT	8	80	8-06
1794	BLEISULFAT mit mehr als 3 % freier Säure	8	80	8-06
1796	NITRIERSÄUREMISCHUNG, mit höchstens 50 % Salpetersäure	8	80	8-03
1796	NITRIERSÄUREMISCHUNG mit mehr als 50 % Salpetersäure - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	885	8-60
1799	NONYLTRICHLORSILAN	8	X80	8-42

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16