UN-Nummern 28xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 28 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
2800	BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler	8	80	8-03
2801	FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G.	8	80	8-06
2801	FARBSTOFF, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	8	88	8-28
2802	KUPFERCHLORID	8	80	8-06
2803	GALLIUM	8	80	8-08
2805	LITHIUMHYDRID, GESCHMOLZEN UND ERSTARRT	4.3	423	4-15
2809	QUECKSILBER	8	86	8-26
2810	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	6.1	60	6-03
2810	GIFTIGER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
2811	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.	6.1	60	6-03
2811	GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
2813	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G.	4.3	423	4-15
2813	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
2814	ANSTECKUNGSGEFÄHRLICHER STOFF, GEFÄHRLICH FÜR MENSCHEN	6.2	606	6-12
2815	N-AMINOETHYLPIPERAZIN	8	86	8-26
2817	AMMONIUMHYDROGENDIFLUORID, LÖSUNG	8	86	8-26
2818	AMMONIUMPOLYSULFID, LÖSUNG	8	86	8-26
2819	AMYLPHOSPHAT	8	80	8-06
2820	BUTTERSÄURE	8	80	8-06
2821	PHENOL, LÖSUNG	6.1	60	6-03
2822	2-CHLORPYRIDIN	6.1	60	6-03
2823	CROTONSÄURE, FEST	8	80	8-06
2826	ETHYLCHLORTHIOFORMIAT	8	83	8-13
2829	CAPRONSÄURE	8	80	8-06
2830	LITHIUMFERROSILICID	4.3	423	4-15
2831	1,1,1-TRICHLORETHAN	6.1	60	6-06
2834	PHOSPHORIGE SÄURE	8	80	8-06
2835	NATRIUMALUMINIUMHYDRID	4.3	423	4-15
2837	HYDROGENSULFATE, WÄSSERIGE LÖSUNG	8	80	8-03
2838	VINYLBUTYRAT, STABILISIERT	3	339	3-23
2839	ALDOL (3-HYDROXYBUTYRALDEHYD)	6.1	60	6-03
2840	BUTYRALDOXIM	3	30	3-03
2841	DI-n-AMYLAMIN	3	36	3-25
2842	NITROETHAN	3	30	3-05
2844	CALCIUMMANGANSILICIUM	4.3	423	4-17
2845	PYROPHORER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.2	333	3-48
2849	3-CHLORPROPAN-1-OL	6.1	60	6-03
2850	TETRAPROPYLEN (PROPYLENTETRAMEER)	3	30	3-05
2851	BORTRIFLUORID-DIHYDRAT	8	80	8-06
2853	MAGNESIUMFLUOROSILICAT	6.1	60	6-06
2854	AMMONIUMFLUOROSILICAT	6.1	60	6-06
2855	ZINKFLUOROSILICAT	6.1	60	6-06
2856	FLUOROSILICATE, N.A.G.	6.1	60	6-06
2858	ZIRKONIUM, TROCKEN, gerollter Draht, fertige Bleche, Streifen (dünner als 254 µm, aber nicht dünner als 18 µm)	4.1	40	4-03
2859	AMMONIUMMETAVANADAT	6.1	60	6-06
2861	AMMONIUMPOLYVANADAT	6.1	60	6-03
2862	VANADIUMPENTOXID, nicht geschmolzen	6.1	60	6-03
2863	NATRIUMAMMONIUMVANADAT	6.1	60	6-03
2864	KALIUMMETAVANADAT	6.1	60	6-03
2865	HYDROXYLAMINSULFAT	8	80	8-06
2869	TITANIUMTRICHLORID, GEMISCH	8	80	8-42
2870	ALUMINIUMBORHYDRID	4.2	X333	3-46
2871	ANTIMONPULVER	6.1	60	6-03
2872	DIBROMCHLORPROPANE	6.1	60	6-03
2873	DIBUTYLAMINOETHANOL	6.1	60	6-06
2874	FURFURYLALKOHOL	6.1	60	6-03
2875	HEXACHLOROPHEN	6.1	60	6-03
2876	RESORCINOL	6.1	60	6-06
2878	TITANIUMSCHWAMMGRANULATE oder TITANIUMSCHWAMMPULVER	4.1	40	4-13
2879	SELENOXYCHLORID	8	X886	8-52
2880	CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERT oder CALCIUMHYPOCHLORIT, HYDRATISIERTE MISCHUNG mit mindestens 5,5 %, aber höchstens 16 % Wasser	5.1	50	5-24
2881	METALLKATALYSATOR, TROCKEN	4.2	40	4-13
2881	METALLKATALYSATOR, TROCKEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.2	43	4-35

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16