Gefahrgut-/-stoffeinsatz

zu treffende Maßnahmen

GAMS-Regel

Gefahr erkennen

Kennzeichnung und ggf. Begleitpapiere

ggf. Messung/Nachweis mit Mitteln der Feuerwehr (z.B. Prüfröhrchen)

Stoffrecherche in Gefahrstoffdatenbank(en) - Informationsabfrageformular Gefahrgut

bei der Erkundung insbesondere achten auf:

Eindringen/Ausbreitung des Stoffs in Erdreich, Gewässer, Luft, Kanalisation, tieferliegende Räume und Versorgungsleitungen

Gefährdung der Nachbarschaft

Füllstände von Tanks ggf. mit Wärmebildkamera feststellen

Angriffstrupp zur Erkundung einsetzen; folgende Punkte zum Stoffaustritt erkunden lassen:

Was tritt aus?

Wie viel tritt aus?

Wohin breitet sich der ausgetretene Stoff aus?

Warum kam es zum Stoffaustritt?

Absichern der Einsatzstelle

Bei unbekannter Gefahr mindestens 50 m Abstand halten (Gefahren- und Absperrbereiche einrichten), Gefahrenbereich aufgrund des Erkundungsergebnisses anpassen!

Verhaltensanweisungen an gefährdete Personen und Passanten geben:

Abwägen ob Gebäude evakuiert werden oder die Personen im Gebäude verbleiben sollten

Lüftungen und Klimaanlagen abschalten lassen

Fenster und Türen schließen

nur in bestimmten Bereichen aufhalten (z.B. in oberen Stockwerken aufhalten wenn Gefahrstoff schwerer als Luft)

Schadstoffwolken ggf. niederschlagen

Zündquellen vermeiden/beseitigen

Brandbekämpfung vorbereiten; 3-fachen Brandschutz (Pulver, Wasser, Schaum) an der Grenze des Gefahrenbereichs bereitstellen. Schlauchleitung ungefüllt mitführen, um keine Gefährdung durch Unverträglichkeit des Stoffs mit Wasser einzugehen.

Löschwasserrückhaltung einrichten falls abfließendes Wasser zur Ausbreitung führen kann.

Menschenrettung unter Eigenschutz durchführen

Abwägung: Erfolgsaussichten gegenüber der Eigengefährdung → nur vertretbares Risiko eingehen

geeignete Schutzkleidung anlegen, Menschenrettung mindestens unter PA und Form 1

Dekon-Platz aufbauen, zumindest für Not-Dekon

zur Eigensicherung mindestens Pulverlöscher mit in den Gefahrenbereich nehmen

Bei bestimmten Objekten der Gefahrengruppe III ist auch für Menschenrettung im Rahmen der GAMS-Maßnahmen eine anwesende fachkundige Person erforderlich (z.B. Bereiche mit Kernbrennstoffen, Bio-Laboren der Risikogruppe 4, militärischen Anlagen)!

bei kontaminierten Personen

lebensrettende Sofortmaßnahmen haben Vorrang vor Dekontamination

vor eigener Kontamination / Kontaminationsverschleppung schützen

ggf. Maßnahmen zur Dekon mit Notarzt absprechen, dabei Inkorporation vermeiden!

ggf. möglichst vorab Rettungsdienst und Zielkrankenhaus über Kontamination(-verdacht) informieren.

Spezialkräfte alarmieren

Rückmeldung geben – Nachalarmieren

sachverständige Stellen und bei Gefahrengruppe III fachkundige Person hinzuziehen

zuständige Behörden informieren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Fahrzeugaufstellung

Nachrückende Fahrzeuge einweisen, Fahrzeugaufstellung planen

Auf windzugewandter Seite bleiben, auf Windrichtungsänderungen achten

bei kalten oder schweren Gasen Fahrzeug nicht in Senken aufstellen

auf Gefälle im Gelände achten

Fahrzeuge nicht im Gefahrenbereich aufstellen

Gelangen Fahrzeuge während des Einsatzverlaufs in den Gefahrenbereich, gelten diese als kontaminiert bis das Gegenteil bewiesen werden kann.

Abschließende Maßnahmen

Aufräumungsarbeiten

nur im Rahmen der Gefahrenabwehr

Interessen der Spurensicherung (Strafvervolgungsbehörden) beachten

Übergabe der Einsatzstelle

im ABC-Einsatz werden Einsatzstellen nicht durch die Feuerwehr freigegeben, sondern immer an die zuständige Behörde übergeben.
Ist diese nicht erreichbar, wird die Einsatzstelle an die zuständige Ordnungsbehörde übergeben wenn keine Gefahr mehr von ihr ausgehen kann.

Ausrüstung

Kontaminierte Ausrüstungsgegenstände grob dekontaminieren falls möglich, verpacken und kennzeichnen. Über fachgerechte Reinigung und Entsorgung entscheiden.

Überwachung der Einsatzkräfte

Einsatzkräfte einem geeigneten Arzt vorstellen falls diese

kontaminiert wurden

im Strahlenschutzeinsatz eine Dosisüberschreitung vorliegt

Verdacht auf Inkorporation besteht

besondere Vorkommnisse dokumentieren und mindestens 30 Jahre aufbewahren, z.B.:

Verletzungen

Einwirkungen von Gefahrstoffen auf Einsatzkräfte durch Kontamination, Inkorporation oder Einwirkungen von außen

Kontaminationsverschleppung vermeiden

Kontaktdaten/Ansprechpartner

TUIS

Quellenangabe

FwDV 500, Stand 2012

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Gefahrgut, Gefahrgüter, Gefahrstoff, Gefahrstoffe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16