Abstützen und Aussteifen

Abstützungen dienen der Sicherung von Bauten, Bau- und Ruinenteilen sowie zum Aussteifen in und zwischen Bauwerkteilen bis zur Beendigung der Rettungsmaßnahmen. Bei umfangreichen Maßnahmen zum Abstützen und Aussteifen sollte das THW eingebunden werden, da dieses auch spezielle Ausrüstung dazu vorhält (Z.B.: Einsatzgerüstsystem). Hilfsmittel zum Abstützen müssen in der Regel vor Ort selbst gebaut werden, da das normal mitgeführte Rüstholz sowie die Hebegeräte nicht für die Abstützung von schweren Trümmern und Ruinenteilen geeignet sind.

zu treffende Maßnahmen

Zum Abstützen und Aussteifen lassen sich verschiedene Hilfsmittel erstellen.

Einfache Stütze / einfache Spreize

Das einfachste Mittel zur Aufnahme lotgerechter Kräfte. Sie kann sowohl senkrecht (Stütze), als auch waagrecht (Spreize) eingesetzt werden. Bei waagrechtem Einbau ist auf eine ausreichende Festigkeit des Widerlagers zu achten.

Durchführung:

Stütze entsprechend der aufzunehmenden Last auswählen und auf das erforderliche Maß ablängen

Unterzug auf Stütze auflegen und befestigen

Stütze auf die Schwelle setzen, ausrichten und mit Keilpaar anziehen

Keilpaar durch Bauklammern oder Drahtnägel sichern

Beachte:

Schwelle und Unterzug müssen beidseitig mindestens 1 ½ Holzstärke über die Stütze hinausragen

Die Schwelle ist flach anzulegen, der Unterzug hochkant zu stellen

Keilpaar nur leicht antreiben

Werden mehrere einfache, lotrechte Stützen nebeneinander gesetzt, sind sie miteinander zu verstreben

Schwelljoch

Joche dienen zur Aufnahme lotrechter Druckkräfte, die auf eine große Fläche wirken. Je nach Größe der abzufangenden Last können mehrere Joche nebeneinander platziert und mit einander verstrebt werden.

Durchführung:

Untergrund auf Standfestigkeit und Belastbarkeit prüfen

Stützhöhe Messen. Holm, Schwelle und Stiellänge auf entsprechende Länge schneiden

Stiele in vorgesehenen Abständen zwischen Schwelle und Holm einpassen und mit Bauklammern, Bandstahl oder Stahlflaschen verbinden

Verschwertungen anbringen

Joch an vorgesehene Stelle transportieren, aufrichten und mit Keilen anziehen

Beachte:

Holz für Schwelle muss flach, Holz für Holm hochkant gelegt werden

Keile in Höhe der Stiele platzieren (unter- oder oberhalb)

Keile nur leicht antreiben

Auf Standfestigkeit des Untergrundes achten, ggf. in allen Geschossen von unten beginnend Abstützungen anbringen

Strebstütze

Strebstützen dienen zum schnellen Abstützen erschütterter Bauwerke.

Durchführung:

Hölzer auf erforderliches Maß ablängen und herrichten

Knaggen an Streichbohle anbringen

Strebstütze an Streichbohle anlegen und beiderseits mit Zangen verbinden

Bodenschwelle für Strebstütze entsprechend den Bodenverhältnissen herrichten

Strebstütze aufrichten und Strebstützenfuß mit mit Brechstange oder Keilen andrücken und mittels Knaggen oder Bauklammern sichern

Beachte:

Bei Ausbuchtungen des Mauerwerks sind Strebstützen darunter anzusetzen

Winkel zwischen Bodenschwelle und Strebstütze muss 90° betragen

Strebstützenfuß nicht mit Schlagwerkzeugen antreiben

Die Art der Bodenschwelle richtet sich nach den vorgefundenen Bodenverhältnissen

Verstärkte Spreize

Die verstärkte Spreize dient zur Abstützung bei größeren Stützweiten und zur Aufnahme größerer seitlicher, einseitig auftretender Druckkräfte.

Durchführung:

Streichbohlen, Spreizbalken, Strebe und Zange auf das erforderliche Maß ablängen und herrichten

Streichbohlen an den abzustützenden Stellen und Wiederlagern aufstellen

Knaggen zur Aufnahme des Spreizbalken und zur Sicherung der Strebe anbringen

Knagge zur Sicherung der Strebe auf Spreizbalken anbringen

Spreizbalken auflegen

Strebe einpassen, Keilpaar hinter Spreizbalken und Strebefuß ansetzen und abwechselnd anziehen

Zangen beidseitig des Spreizbalkens sowie der Streben anbringen

Sprengwerk

Das Sprengwerk dient der Aufnahme waagrechter und im geringen Umfang auch diagonaler Kräfte.

Durchführung:

Streichbohlen, Spreizbalken und Streben auf das erforderliche Maß ablängen und herrichten

Knaggen für Spreizbalken und Streben an Streichbalken anbringen

Spannhölzer mit Bauschrauben oder Zangen mittig auf Ober- und Unterseite – in Längsachse – auf Spreizbalken anbringen

Streichbohlen lotrecht am Objekt auf Widerlager aufstellen

Spreizbaken auf vorgesehene Knaggen auflegen und Keilpaar ansetzen

Streben ansetzen und durch Keilpaare festsetzen

Stützbock

Sind die auftretenden Kräfte erschütterter Bauwerke in der Höhe mit einer Strebstütze nicht abzufangen oder soll die Abstützung über einen längeren Zeitraum erfolgen, sind Stützböcke anzubringen. Im Gegensatz zur verstärkten Spreize wird hier die Kraft nicht in ein Widerlager (anderes Bauwerk) abgeleitet, sondern in den Boden. Je nach Belastung lassen diese sich auch mit mehreren Stützbalken herstellen. Werden mehrere Stützböcke nebeneinander platziert, sind diese zu verstreben.

Durchführung:

Strebstütze, Streichbalken und Treiblade auf erforderliches Maß ablängen

An Treiblade Schlitz zur Aufnahme des Zapfens des Treibbalkens anbringen

Zapfen am Streichbalkenende herstellen

Knagge als Widerlager für Strebstütze mit Bauschreiben oder Bolzen am Streichbalken anbringen

Streichbalken mit Zapfen in die Treiblade einlassen

Strebstütze einpassen und mit Keilpaar festlegen

Treiblade mit Pfählen oder Erdnägeln unverrückbar festlegen

Strebstütze mit Keilpaar antreiben und mit Bauklammern beidseits sichern

Beachte:

Einfache Stützböcke ggf. gegen Umkippen sichern

Werden mehrere Strebstützen montiert, sind diese einzeln durch Keilpaare einzutreiben und durch Zangen beidseitig miteinander zu verbinden

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Quellenangabe

KatS-DV 221/1 Ausbildung des Bergungsdienstes (Vorläufer)

Stichwörter

Einsturz, Trümmer, Ruine, Abstützen, Aussteifen, Abstützung, Aussteifung, Stütze, Spreize, Schwelljoch, Strebstütze, Sprengwerk

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16