Seilwinde / Mehrzweckzug

zu treffende Maßnahmen

das eineinhalbfache der genutzten Seillänge als Sicherheitsabstand einhalten

Handschuhe und Helm mit Gesichtsschutz (Visier) tragen

besondere Gefahren

Wegrutschen der Last

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Anschlagmittel

Keinen Anschlagwinkel größer als 60° wählen

keine beschädigte Anschlagmittel einsetzen

bei nicht vorhandenem Etikett (bzw. kleines Schild bei Drahtseilen) darf das Anschlagmittel nicht benutzt werden

Kantenschoner zum Gleiten über Kanten verwenden

Alle Bestandteile (Seile, Schäkel, Umlenkrollen, etc.) müssen so gewählt sein dass die Zugeinrichtung nicht stärker als die erlaubte Belastung ist

Mehrzweckzug

zulässige Belastung beachten

beim Ansprechen der Überlastsicherung (Scherstifte, bei ca. 20% Überlast) kann nur noch entlastet werden. Nur original Scherstifte des Herstellers verwenden.

maschinelle Zugeinrichtung (Seilwinde)

Lenkung gerade stellen und Räder mit Unterlegkeilen sichern

maximale horizontale und vertikale Zugwinkel nicht überschreiten (Angabe des Herstellers)

nicht zum Heben und Senken von Lasten verwenden

Auf Wegrutschen des ziehenden Fahrzeugs achten

Fahrzeug nicht bewegen so lange eine Last angeschlagen ist

Fahrzeugbergung

Weblinks

Quellenangabe

FwDV 1

heavy-rescue.de: Arbeiten mit der Winde: Vorlage für Berechnungen, Irakli West

Stichwörter

Greifzug

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16