Aufzugsunfall

Maßnahmen

Allgemein

Erkundung des genauen Standorts der Kabine

Wie ist der gesundheitliche Zustand der Betroffenen? Betreuung und ggf. Erstversorgung!

Triebwerkraum von Hausmeister öffnen lassen, Öffnung durch Feuerwehr wenn dieser nicht verfügbar

Aufzug auf jeden Fall vor Beginn der Hilfeleistung am Hauptschalter stromlos schalten; dabei wird nur der Motor abgeschaltet, Beleuchtung etc. ist davon nicht betroffen

kein Eingriff der Feuerwehr in die elektrische Steuerungsanlage!

Befreien eingeklemmter Personen zwischen Schachtwand und Fahrkorb

Maschinenraum besetzt lassen (gegen Wiedereinschalten sichern, Bremse aktiviert lassen)

keine Rücksicht auf Aufzugsanlage nehmen!

in leichteren Fällen kann ein Brecheisen und Holzkeile zur Befreiung ausreichen

ansonsten untere Führung des Fahrkorbs abschrauben und Korb wegschwenken

als letztes Mittel weitere Werkzeuge einsetzen (z.B. sägen, stemmen, …)

bei Einsatzende

Aufzug bleibt außer Betrieb; Hauptschalter aus!

Fahrschachttüren mit „Außer Betrieb“-Schildern versehen lassen

am Aufzugsmotor und -getriebe aufgesetze Werkzeuge wieder abziehen

Triebwerkraum verschließen

offene Fahrschachttüren gegen Absturz sichern

zuständige Fachfirma, Hausmeister oder Hausverwaltung benachrichtigen

besondere Gefahren

Absturzgefahr für Personen

Angstreaktion der eingeschlossenen Personen

Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile und Drahtseile im Fahrschacht

insbesondere bei älteren Aufzügen offenliegende Elektrik

weitere Hinweise

Während eine Fahrschachttür geöffnet ist wird durch eine Sicherheitsschaltung verhindert dass sich der Aufzug bewegt

Unterscheidung aufgrund Bauart

Aufzüge werden technisch unterschieden in

Treibscheibenaufzüge

Getriebemaschinen (Drehstrom- oder Gleichstrommotor, Antrieb über Schneckengetriebe), Erkennungsmerkmal: Motor und Treibscheibe stehen in rechtem Winkel zueinander

getriebelose Maschinen (Gleichstrommotor, Direktantrieb), Erkennungsmerkmal: Motor und Treibscheibe liegen parallel nebeneinander

hydraulische Aufzüge

direkter Antrieb (i.d.R. bis zu einer Höhe von 3 Geschossen)

indirekter Antrieb (Umlenkrolle auf Kolbenkopf)

Verfahren des Fahrkorbs

Grundsatz: Kabine nur bis zum nächsten Stockwerk fahren!

Erkundung:

ob Fangvorrichtung ausgelöst ist; in diesem Fall Bewegung zuerst nur nach oben möglich (min. 20 cm)

welche Technik verwendet wird

wie groß die Last im Fahrkorb ist

in welche Richtung der Fahrkorb bewegt werden muss: bei Belastung von mehr als 50% der Tragfähigkeit immer nach unten

Vor Beginn der Arbeiten überprüfen ob Hauptschalter ausgeschaltet ist.
Ausnahme: Treibscheibenaufzüge mit getriebelosen Maschinen; hier wird der Aufzug mit der elektrischen Rückholsteuerung bewegt. Hauptschalter vor Öffnen von Türen aber auch hier ausschalten!

Fahrschachttüren älterer Aufzüge können möglicherweise nicht in jedem Geschoss von Außen geöffnet werden. Dies ist aber von Innen aus möglich.

Der Aufzug kann nur elektrisch bewegt werden wenn alle Türen verschlossen sind, dies ist bei Handbetrieb nicht erforderlich.

Bewegen von Treibscheibenaufzügen

Bewegung direkt von Hand ist nur bei Aufzügen mit Schneckengetriebe möglich (Treibscheibenmaschine mit Getriebe):

vor Bewegung muss die Bremse belüftet werden; dafür ist spezielles Werkzeug erforderlich dass sich direkt an der Bremse oder im Maschinenraum befindet

ACHTUNG: Bei Gleichstromanlagen ist die Bremse nur für stehende Fahrkörbe ausgelegt. Gerät dieser ohne Strom in Bewegung kann er nicht mehr ausreichend gebremst werden.

Bei direkt angetriebenen Aufzügen kann der Aufzug nach Stromabschaltung nicht mehr verfahren werden. Nur eine Fachfirma darf dann den Aufzug bewegen.

Kabinen von direkt angetriebenen Aufzügen können Ausstiegstüren am Korb haben.

Wenn das Seil durch die Treibscheiben rutscht, Seilklemmen (im Triebwerkraum zu finden) einsetzen. Keine Lappen o.ä. auf die Treibscheibe legen, das Seil könnte aus den Rillen springen!

Bewegen von hydraulischen Aufzügen

Absenken über Notablassvorrichtung (in Nähe des Öltanks), gekennzeichnet durch Schild oder besonderen Anstrich

Notablassvorrichtung wird von Hand betätigt, bis der Aufzug bündig an einem Stockwerk steht. Dies wird durch eine Leuchtanzeige angezeigt.

Quellenangabe

Rettung eingeklemmter Personen aus Aufzügen und Fahrtreppen, Landesfeuerwehrschule Hamburg 1998

Stichwörter

Fahrstuhl, Lift

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16