Gebäudeeinsturz

Die folgenden Vorgehensweisen beziehen sich auf einen Standardeinsatz, der wie folgt aussieht:

Teil- oder Kompletteinsturz eines mehrgeschossiges Wohngebäudes in Massivbauweise. Das Gebäude ist mit Gas, Wasser und Elektrizität versorgt. In und um das Gebäude befindet sich eine unbekannte Anzahl von Personen.

Alle Inhalte sind auch auf kleinere und größere Schadenlagen übertragbar.

zu treffende Maßnahmen

Die zu treffenden Maßnahmen lassen sich in fünf Phasen gliedern, welche sich wiederum in Unterabschnitte teilen. Diese fünf Phasen sollten nacheinander abgearbeitet werden.

Phase 1: Erkundung und Erstmaßnahmen

1.1. Sicherungsmaßnahmen

Brandschutz sicherstellen

Gefahrenbereich absperren

Verkehr regeln und kontrollieren

Gas / Wasser / Strom regeln und kontrollieren

EX- und OX- Messungen durchführen

Aus Trümmerschatten fernhalten (Eigenschutz)

Trümmer nicht betreten

1.2. Ortungsmaßnahmen:

„Sehen und Hören“ von möglichen betroffenen Personen

Erkunden der Randbereiche der Schadenstelle, nicht die Trümmerbereiche selbst!

Befragen von Betroffenen und Augenzeugen zur Feststellung der Anzahl und letzten Aufenthaltsorte der Betroffenen

1.3. Zugang-schaffen:

Keine!

1.4. Lebenserhaltende Sofortmaßnahmen:

Retten und Betreuen von Betroffenen

Registrieren der Verletzten und Betroffenen

1.5. Befreiungsmaßnahmen:

Keine!

Weitere Maßnahmen durch die Einsatzleitung:

Anfahrtswege zur Schadenstelle festlegen

Aufstellung der Fahrzeuge an der Schadenstelle festlegen

Phase 2: Durchsuchen und einfache Rettung

2.1. Sicherungsmaßnahmen:

Maßnahmen aus Phase 1 weiterführen

2.2. Ortungsmaßnahmen:

Maßnahmen aus Phase 1 weiterführen

Leicht zugängliche und „sichere“ Räume in der Schadenstelle durchsuchen

2.3. Zugang-schaffen:

Zugänge schaffen ohne Veränderung der Trümmerlage durch technisches Gerät

Ausnahme: Der Einsatz von Leitern für Rettungsmaßnahmen ist erlaubt!

2.4. Lebenserhaltende Sofortmaßnahmen:

Retten und Betreuen von Betroffenen

Registrieren der Verletzten und Betroffenen

2.5. Befreiungsmaßnahmen:

Keine!

Weitere Maßnahmen durch die Einsatzleitung:

Führungsorganisation:

Einsatzleitung aufbauen

Festlegung der Kommunikationswege

Gliederung des Raumes:

Einsatzabschnitte festlegen

Anfahrt-/ Abfahrtwege festlegen

Bereitstellungsräume festlegen

Gefahrenbereiche und Absperrbereiche definieren

Aufstellbereiche, z.B. von Kränen, an der Schadenstelle festlegen

Verletztenablage einrichten

Aufbau der Logistikstrukturen und frühzeitiges Nachfordern von Material u. Personal

Pressearbeit

Phase 3: Ortung und technische Rettung

3.1. Sicherungsmaßnahmen:

Maßnahmen aus Phase 1 und 2 weiterführen

Absichern einsturzgefährdeter Bauteile

Erforderliche Abstützungen und Aussteifungen herstellen

3.2. Ortungsmaßnahmen:

„Horch-, Ruf-, Klopfmethode “ durchführen zur Lokalisierung Verschütteter

Biologische Ortung (Trümmerrettungshunde) für gezielte Suche einsetzen

Technische Ortung (Horchgeräte, Minikameras) für gezielte Suche einsetzen

3.3. Zugang-schaffen:

Zugänge schaffen unter Veränderung der Trümmerlage durch Einsatz von technischem Gerät

3.4. Lebenserhaltende Sofortmaßnahmen:

Medizinische Versorgung und Betreuung von Betroffenen

Registrieren der Verletzten und Betroffenen

3.5. Befreiungsmaßnahmen:

Retten von Betroffenen aus der Zwangslage und anschließender Transport aus der Schadenstelle zur Verletztenablage

Weitere Maßnahmen durch die Einsatzleitung:

Einsatzdauer abschätzen und beachten

Reservebildung berücksichtigen

Einsatzdokumentation: Schichtweise Darstellung der Schadenstelle

Trümmerablageplatz einrichten

Spezialgeräte nachfordern

Erst nach Abschluss von Phase 3 soll Phase 4 eingeleitet werden, d.h. wenn es momentan zu keinen weiteren Ortungen kommt, soll gezielt zu vermuteten Personen vorgedrungen werden. Bei Bedarf soll wieder zu Phase 3 zurückgekehrt werden, d.h. wenn die Schadenstelle durch Veränderung der Trümmerlage ein neues Schadenbild ergibt.

Phase 4: Gezieltes Vordringen zu vermuteten Personen

Unterschied:
Phase 3 – Trümmer abtragen weil ich weiß, dort liegt jemand
Phase 4 – Trümmer abtragen, weil ich vermute dort liegt jemand

4.1. Sicherungsmaßnahmen:

Maßnahmen aus Phase 1, 2 und 3 weiterführen

4.2. Ortungsmaßnahmen: (nach Bedarf)

Maßnahmen aus Phase 3 weiterführen

Sichtkontrolle

4.3. Zugang-schaffen:

wie Phase 3

4.4. Lebenserhaltende Sofortmaßnahmen:

Medizinische Versorgung und Betreuung von Betroffenen

Registrieren der Verletzten und Betroffenen

4.5. Befreiungsmaßnahmen:

wie Phase 3

Weitere Maßnahmen durch die Einsatzleitung:

Dokumentation der Schadensituation (Lagekarten, Bildlicher Nachweis)

Phase 5: Abschließende Maßnahmen

5.1. Sicherungsmaßnahmen:

Maßnahmen aus Phase 1, 2 und 3 weiterführen

5.2. Ortungsmaßnahmen:

In regelmäßigen Abständen und beim Öffnen von Zugängen wird weiterhin auf Lebenszeichen geachtet, sowie die Lage von getöteten Opfern ermittelt (bei Lebenszeichen analog Phase 3 oder 4)

Sichtkontrolle

5.3. Zugang-schaffen:

Vorsichtiges Abtragen der Trümmer durch Einsatz von Autokranen und Schuttmulden. In Bereichen, die mit Sicherheit frei von Überlebenden sind, kann schweres Räumgerät verwendet werden

5.4. Lebenserhaltende Sofortmaßnahmen:

bei Auffinden von Überlebenden wird zurück zu Phase 3 gesprungen

5.5. Befreiungsmaßnahmen:

Bergen von Personen, Tieren und Sachen in Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden

Weitere Maßnahmen durch die Einsatzleitung:

Übergabe der Einsatzstelle und Feststellung des Einsatzendes

besondere Gefahren

Atemgifte (in Form von Staubpartikeln)

Absturzgefahr beim Betreten von Trümmern

Angstreaktion der Betroffenen (Betreuung notwendig)

Explosionsgefahr durch gebrochene Gasleitungen oder Sprengsätze

Einsturzgefahr und Herabfallen weiterer Teile

Gefahr durch freiliegene, elektrische Leitungen

Gefahren durch Betreten und Umlagern von Trümmern. Es können weitere Einstürze verursacht werden oder Kräfteumlagerungen, die verschüttete Personen weiter schädigen

Große Anzahl Verletzter (MANV-Lage)

Psychologische Belastung der Einsatzkräfte

Katastrophentourismus und großes Interesse der Bevölkerung/Presse

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Nachalarmierung von Verstärkung und Spezialkräften

Feuerwehr (weitere Löschzüge, übergeordnetre Einsatzleitung, Kran)

Polizei

Rettungsdienst / Sanitätsdienst einschließlich Leitender Notarzt

Technisches Hilfswerk (für Ortung, Bergung und Räumung)

Baufachberater / Statiker

Rettungshundestaffel

Energie-Versorgungsunternehmen

Alle an und in der Schadenstelle eingesetzten Kräfte bei ihrem Eintreffen an der Einsatzstelle registrieren, nur so kann ihre Sicherheit garantiert werden.

Zum Eigenschutz sollen alle an und in der Schadenstelle tätigen Kräfte über Mund- und Augenschutz verfügen!

Aufgrund der starken psychischen und physischen Belastung der Einsatzkräfte muss die Einsatzleitung rechtzeitig an Betreuungseinheiten für die Einsatzkräfte denken (auch Einsatzkräftenachbetreuung)!

Um den Einsatz möglichst effizient abwickeln zu können, sollen bestehende Einheiten grundsätzlich nicht getrennt werden!

Bei Gebäudeeinstürzen bzw. Teileinstürzen, nie alleine an oder in der Schadenstelle bewegen oder aufhalten!

Externe Dienstleister, wie z.B. Abrissunternehmen oder Kranfirmen, sollen nur auf Anweisung und unter ständiger Kontrolle von Fachpersonal arbeiten. Diese Firmen beherrschen zwar ihre Gerätschaften perfekt, der einsatztaktische bzw. einsatztechnische Hintergrund fehlt ihnen aber meistens!

Die Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Fachgruppen muss gewährleistet sein, damit sie sich nicht gegenseitig behindern. So ist es besonders wichtig, dass sich die Ortungseinheiten mit den Rettungseinheiten absprechen, da sonst eine reibungslose Ortung durch gleichzeitige Rettungsaktionen gestört wird!

Während des Rettungshundeeinsatzes dürfen sich keine Personen auf dem Trümmer bzw. in unmittelbarer Nähe am Trümmer aufhalten. Rettungshunde reagieren auf jegliche menschliche Witterung und versuchen diese zu lokalisieren. Einsatzkräfte, die sich im Suchgebiet aufhalten, sind eine Störquelle für den Hund. Er weiß auf eine gewisse Distanz hin nicht, ob es sich bei der aufgenommenen Witterung um die verschüttete Person oder um eine Einsatzkraft handelt.

Wegen der kriminalpolizeilichen Aufklärung eines Schadenereignisses ist es wichtig, dass die Einsatzkräfte Beweis sichernde Maßnahmen mit Polizei oder Staatsanwaltschaft abstimmen!

Für den reibungslosen Einsatzablauf und zum Eigenschutz sind einheitliche und im Vorfeld abgesprochene Kommandos wichtig. Standardisierte Kommandos sind z.B. „Ruhe für die Ortung!“ und „Achtung Rückzug!“

Weblinks

„Hinweise für Maßnahmen der Feuerwehr und anderer Hilfskräfte nach Gebäudeeinstürzen“ im Auftrag der vfdb

www.thw.de

Quellenangabe

„Hinweise für Maßnahmen der Feuerwehr und anderer Hilfskräfte nach Gebäudeeinstürzen“ im Auftrag der vfdb

KatS-DV 221/1 Ausbildung des Bergungsdienstes (Vorläufer)

THW-Wiki

Lehrunterlagen des THW OV Euskirchen auf thw-ausbildung.de

Stichwörter

Gebäudeeinsturz, Einsturz, Trümmer, Verschüttung, Ortung, Bergung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16