Fahrtreppe (Rolltreppe)

zu treffende Maßnahmen

Person eingeklemmt/gestürzt

Notschalter/-taster betätigen (gegen Wiedereinschalten sichern)

Sichern beider Zutrittsstellen (oben und unten) gegen Zutritt weiterer Personen

Maschinenraum / Betriebsraum aufsuchen (befindet sich im Bereich der oberen Zutrittsstelle)

Maschinenraum mit geeigneten Werkzeug öffnen, Hauptschalter ausschalten

Zerstörung der Stufen bzw. Paletten (z.B. mit Trennschleifer) zur Befreiung, sonst manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

stichpunktförmige Auflistung der wichtigsten Schritte

Nicht benötigte Punkte aus der folgenden Liste der oftmals nötigen Maßnahmen bitte löschen!

Absicherung Einsatzstelle, Gefahren- und Absperrbereich, Fahrzeugaufstellung, Einsatzabschnitte bilden, Funkkanaltrennung, Bereitstellungsraum einrichten

Sicherheitstrupp stellen (Atemschutznotfall)

Belüften, Kontrolle der betroffenen Bereiche

Löschwasserversorgung, Löschwasserrückhaltung

auf Presseanfragen vorbereiten

Einsatzdokumentation

Bevölkerung warnen/informieren, Gebäude räumen, Bereich evakuieren

Verpflegung/Ablösung der Einsatzkräfte

MANV, Psychologische Betreuung Angehöriger und Einsatzkräfte

Information weiterer Stellen: übergeordnete Führungskräfte, Polizei, Ordnungsamt, Umweltbehörde, Wasserbehörde, Gesundheitsamt, Arbeitsschutz, Bürgermeister, Aufsichtsbehörde/Innenministerium, …

Nachforderung: Fachberater, Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, …), SEG Sanität/Betreuung, THW, …

besondere Gefahren

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

Im Betriebsraum kann ein Handrad zum Bewegen der Fahrtreppe aufgesteckt werden.

Mit einem aufzusteckenden Handrad nach dem Lösen der Betriebsbremse bzw. Ablaufbremse.

Quellenangabe

Einsatzleiter-Schnell-Auskunft der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Fahrsteig

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16