Fahrtreppe (Rolltreppe)

Rolltreppen werden in der Fachsprache als Fahrtreppen bezeichnet. Wenn sie keinen Höhenunterschied überwinden, sondern Personen nur horizontal transportieren, wird dies Fahrsteig genannt.

zu treffende Maßnahmen

Person eingeklemmt/gestürzt

Notschalter/-taster betätigen (gegen Wiedereinschalten sichern)

Sichern beider Zutrittsstellen (oben und unten) gegen Zutritt weiterer Personen

Maschinenraum / Betriebsraum aufsuchen (befindet sich im Bereich der oberen Zutrittsstelle)

Maschinenraum mit geeigneten Werkzeug öffnen, Hauptschalter ausschalten

Zerstörung der Stufen bzw. Paletten (z.B. mit Trennschleifer) zur Befreiung, sonst manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Manuelles Verfahren des Stufen-/Palettenbandes

Im Betriebsraum kann ein Handrad zum Bewegen der Fahrtreppe aufgesteckt werden. Nach dem Lösen der Bremse (i.d.R. ein Hebel) kann die Fahrtreppe manuell verfahren werden.

Quellenangabe

Einsatzleiter-Schnell-Auskunft der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Fahrsteig

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16