Anschlagmittel

siehe auch Seilwinde / Mehrzweckzug

zu treffende Maßnahmen

Keinen Anschlagwinkel größer als 60° wählen. Bei Rundschlingen verändert sich die zulässige Zugkraft je nach Art der Nutzung auf folgende Faktoren:
Faktoren für zulässige Kräfte bei Rundschlingen

keine beschädigte Anschlagmittel einsetzen

bei nicht vorhandenem Etikett (bzw. kleines Schild oder Prägung auf der Einfassung bei Drahtseilen) darf das Anschlagmittel nicht benutzt werden

Kantenschoner zum Gleiten über Kanten verwenden

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Farbkennzeichnung der Tragfähigkeit von Rundschlingen und Hebebändern nach DIN EN 1492

Farbkennzeichnung	Tragfähigkeit
in kg	in kN
violett	violett	1.000	10
grün	grün	2.000	20
gelb	gelb	3.000	30
grau	grau	4.000	40
rot	rot	5.000	50
braun	braun	6.000	60
blau	blau	8.000	80
orange	orange	>= 10.000	>= 100
siehe genaue Aufschrift!

Weblinks

Weitere Hinweise in der BGI 556: BG-Information Anschläger

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

heavy-rescue.de: Arbeiten mit der Winde: Vorlage für Berechnungen, Irakli West

Tragfähigkeitstabellen Hebebänder und Rundschlingen, PLANETA-Hebetechnik GmbH

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16