Seilwinde / Mehrzweckzug

zu treffende Maßnahmen

das eineinhalbfache der genutzten Seillänge als Sicherheitsabstand einhalten

Handschuhe und Helm mit Gesichtsschutz (Visier) tragen

besondere Gefahren

Wegrutschen der Last

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

nicht ruckartig anziehen

Anschlagmittel

Keinen Anschlagwinkel größer als 60° wählen. Bei Rundschlingen verändert sich die zulässige Zugkraft je nach Art der Nutzung auf folgende Faktoren:
Faktoren für zulässige Kräfte bei Rundschlingen

keine beschädigte Anschlagmittel einsetzen

bei nicht vorhandenem Etikett (bzw. kleines Schild oder Prägung auf der Einfassung bei Drahtseilen) darf das Anschlagmittel nicht benutzt werden

Kantenschoner zum Gleiten über Kanten verwenden

Alle Bestandteile (Seile, Schäkel, Umlenkrollen, etc.) müssen so gewählt sein dass die Zugeinrichtung nicht stärker als die erlaubte Belastung ist

Bei Drahtseilen darauf achten dass alle verwendeten Seile in gleiche Richtung gedreht gebaut sind. Wird ein rechts- und ein linksgedrehtes Seil zusammen verwendet, drehen sich die beiden Drahtseile unter Last gegenseitig auf!

Mehrzweckzug

als Zugseil für den Mehrzweckzug nur Spezialseil mit roter Litze verwenden

zulässige Belastung beachten

beim Ansprechen der Überlastsicherung (Scherstifte, bei ca. 25% Überlast) kann nur noch entlastet werden. Nur original Scherstifte des Herstellers verwenden.
→ Selbstverständlich muss danach der Aufbau geändert werden um den Mehrzweckzug danach weniger zu belasten!

maschinelle Zugeinrichtung (Seilwinde)

Lenkung gerade stellen und Räder mit Unterlegkeilen sichern

maximale horizontale und vertikale Zugwinkel nicht überschreiten (Angabe des Herstellers)

nicht zum Heben und Senken von Lasten verwenden

Auf Wegrutschen des ziehenden Fahrzeugs achten

Fahrzeug nicht bewegen so lange eine Last angeschlagen ist

Aufbau von Flaschenzügen

Folgende Kräfte können mithilfe von Flaschenzügen mit einem 16-kN-Mehrzweckzug aufgebaut werden. Beachten Sie, dass Seile, Umlenkrollen und Anschlagmittel für die entstehenden Kräfte ausgelegt sein müssen!

Flaschenzüge

Fahrzeugbergung

Umrechnungstabelle für Steigung von % (auf Straßenschildern) in Grad (für Fahrzeugbergungs-Berechnung)

Steigung in Grad °	Steigung in %	Steigung in Grad °	Steigung in %
1	1,7	11	19,2
2	3,5	12	20,9
3	5,2	13	22,7
4	7,0	14	24,4
5	8,7	15	26,2
6	10,5	16	27,9
7	12,2	17	29,7
8	14,0	18	31,4
9	15,7	19	33,2
10	17,5	20	34,9

mögliche Zugkraft an Bäumen

Diese Werte gelten für Laubbäume mit tiefen Wurzeln!

Durchmesser in cm	mögliche Zugkraft in kN
20	13
30	30
40	53
50	83
60	120

Winkelfunktionen

Erläuterungen zu den Winkelfunktionen Tangens, Sinus und Cosinus finden Sie auf der Seite Mathematische Berechnungen

Weblinks

Quellenangabe

FwDV 1

heavy-rescue.de: Arbeiten mit der Winde: Vorlage für Berechnungen, Irakli West

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Grafik Flaschenzüge: selbst zusammengestellte Grafik, basierend auf den beiden Grafiken

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Four_pulleys_FHZaw.svg, veröffentlicht vom Wikipedia-User StromBer unter Attribution-ShareAlike 3.0 Unported-Lizenz

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power_pulley.svg, veröffentlicht von den Wikipedia-Usern Prolineserver und Tomia unter Attribution-ShareAlike 3.0 Unported-Lizenz

Stichwörter

Greifzug

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16