Person in Maschine eingeklemmt

Maßnahmen

Maschine in sicheren Zustand bringen

Not-Halt/Not-Aus betätigen

Energieversorgung abstellen, bei elektrischen Anlagen die 5 Sicherheitsregeln einhalten

Gegen Wiederinbetriebnahme sichern (ggf. Einschaltstelle mit Personal besetzen)

Maschine gegen Bewegungen sichern (z.B. mit Keilen)

Befreiung der Person

Nur nach Rücksprache mit Notarzt/Rettungsdienst

Fachkundiges Bedienpersonal des Betriebs mit einbeziehen soweit möglich

Revisionsöffnungen nutzbar? Evtl. befinden sich diese auch auf/unter der Maschine und sind nicht direkt sichtbar

Ggf. Nachalarmierung von TH-Spezialkräften

Brandschutz sicherstellen

Bei Gewerbebetrieben Information von Arbeitsschutzbehörde/Gewerbeaufsicht (normalerweise über Polizei)

Psychologische Betreuung Angehöriger und Einsatzkräfte

besondere Gefahren

Verbluten nach Entlastung der Einklemmung

Verformte Anlagenteile welche unter Spannung stehen und Ausschlagen können

Selbstständiges Wiederanlaufen der Maschine

Ölige oder andersweitig rutschige Oberflächen (ggf. Absturzsicherung anlegen)

weitere Hinweise

Möglichkeiten zur Befreiung des Patienten

Demontage, nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit fachkundigem Betriebspersonal.

Entlastung des Patienten durch Eintreiben von Keilen, Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät, Hebekissen, etc.
Oftmals reicht bereits eine geringe Entlastung, um den Patienten aus seiner Einklemmung zu befreien und herausziehen zu können.

Bei Schneidarbeiten, die z.B. mit Trennschleifer oder Schneidbrenner durchgeführt werden, ist die Hitzeentwicklung und Wärmeleitung (besonders in Metall) zu beachten.
Ggf. ist während des Trennvorgangs eine Kühlung der Maschinenteile notwendig.

Eine Befreiung der Person durch Rückwärtsfahren der Maschine sollte unbedingt vermieden werden. Ist keine Alternative möglich, so sollte das Zurückfahren möglichst von Hand erfolgen!

Grundsätzlich werden Pfählungsgegenstände im Körper des Verletzten in der vorgefundenen Lage belassen und wegen der Blutungsgefahr so wenig wie möglich manipuliert. Müssen diese aber z.B. für den Transport gekürzt werden sollten diese, sofern möglich, auf weniger als 65 cm (oder kürzer) erfolgen, um die notwendige CT-Diagnostik zu ermöglichen.

Falls der Patient sterben wird

Wenn absehbar ist, dass der Patient im Laufe des Einsatzes versterben wird (beispielsweise durch Auseinanderfahren von Maschinenteilen), der/den Familie/Angehörigen die Möglichkeit zum Abschied nehmen geben, siehe dazu Umgang mit Sterbenden

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Maschinenunfall, Einklemmung in Maschine, Person in Maschine eingeklemmt, Presse, Müllpresse, Müllwagen, Müllauto, Müllabfuhr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16