Schneelasträumung

Eine Schneelasträumung stellt in den meisten Fällen keine Pflicht-, sondern eine freiwillige Aufgabe der Feuerwehr dar!

Maßnahmen

Schneelastmessung durch Statiker, Bauaufsicht o.ä. beurteilen lassen und weitere Maßnahmen besprechen, teilweise auch durch THW möglich. Berechnung mittels Volumen und Dichte nicht möglich! Mögliche Ergebnisse:

kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich → Einsatzende

Standsicherheit gefährdet, Einsatz möglich → Schneeräumung möglich

Standsicherheit gefährdet, Einsatz nicht mehr möglich → Gebäude sperren, Einsatzende

Falls Feuerwehr tätig wird:

Sicherung der Einsatzkräfte gegen Absturz; Sicherung per Haltegurt im Absturzgefährdeten Bereich nicht ausreichend!

Einsatzkräfte vor Beginn gründlich einweisen, auf Gefahren hinweisen

Personenzahl auf dem Dach begrenzen, keine schweren Geräte wie Schneefräsen einsetzen (zusätzliche Last)

Streng nach Räumplan arbeiten (siehe Vorgehenshinweise)

Schnee nicht auf tiefergelegene Gebäude schieben, keine unnötigen Schneehäufen am Boden erzeugen

Überprüfung ob Tauwasser abfließen kann

besondere Gefahren

Absturz

Stolpern über Aufbauten wie Blitzschutzanlagen

Durchbrechen durch Lichtkuppeln

verdeckte Schächte

Unterkühlung und Dehydration der Einsatzkräfte; auf ausreichende Verpflegung achten

weitere Hinweise

Sicherung gegen Absturz

Die Sicherung gegen Absturz darf mittels Feuerwehrgurt und Feuerwehrleine nur erfolgen, wenn die Einsatzkraft dadurch nicht in einen Bereich (z.B. Rand des Dachs, Durchbruch durchs Dach) gelangen kann in dem ein Absturz möglich ist. Falls ein Absturz nicht ausgeschlossen werden kann, muss die Sicherung mittels Gerätesatz Absturzsicherung (Kernmanteldynamikseil, Klettergurt, …) erfolgen.

Räumplan

Vor Beginn der Arbeiten ist in Zusammenarbeit mit dem Statiker o.ä. ein Räumplan zu erstellen, der an die Tragkonstruktion angepasst ist. Der Schnee muss erst streifenweise geräumt werden, um eine ungleichmäßige Belastung des Dachs zu verhinden. Dabei wird z.B. ein Streifen von zwei Metern geräumt, weitere zwei Meter bleiben vorerst mit Schnee bedeckt, dann wird wieder ein Streifen geräumt usw.; Aussehen von oben gesehen dann wie ein Zebrastreifen.

Quellenangabe

Fachempfehlung Nr. 2 "Schneelastmessung und Schneeräumung" des Deutschen Feuerwehrverbands vom 2. Dezember 2011

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16