Tiefbauunfall

Maßnahmen

Lage erkunden:

Bodenbeschaffenheit

Witterung

Versorgungsleitungen

Menschenrettung

Absuchen

Trümmerbereiche von außen nach innen Absuchen, höchstens 4 Meter Abstand zwischen zwei Helfern

Verschüttete sind durch Staub kaum von Trümmerteilen zu unterscheiden!

Durchsuchen

aller begehbarer und unbegehbarer, beschädigter und unbeschädigter Räume

im Erdgeschoss und Keller beginnen, danach die oberen Geschosse

besonders auf Winkel und Ecken achten, Personen in Panik verkriechen sich darin

in unbegehbare Räume rufen oder klopfen, bei Reaktion sofort mit Rettung beginnen

Suchen und Orten

ausreichend Personal verteilen, welches auf Hilferufe, Stöhnen und andere Geräusche achtet

absolute Ruhe an der Einsatzstelle auf Kommando „Ruhe für die Rettung“

Trümmerteile die in den Bereich hineinreichen für Klopfzeichen nutzen, z.B. Eisenträger, Rohre. Klopfzeichen: Einzelschlag, drei Schläge, Einzelschlag

an den wahrscheinlichsten Verschüttungsorten mit der Räumung beginnen

Verkehr umleiten / Absperren der E-Stelle

Personal begrenzen, auch mit Einsatzfahrzeugen Abstand halten

Abstützen um weiteres Nachrutschen zu verhindern

Frischluftzufuhr für Verschüttete, ggf. mit Belüftungsgeräten

Schließung der Versorgungsleitungen

ggf. Wasser abpumpen (Vorsicht Nachrutschgefahr!)

besondere Gefahren

Einsturz/stetige Veränderungen in der Statik von Trümmerteilen

Niederrieseln, Ersticken von Verschütteten durch feines Trümmergut

Verkehr

Baugrubenbegrenzung/Nachrutschen

Wasser/Schlamm

Versorgungsleitungen: Strom, Gas, Wasser, Dampf, Heizöl

weitere Hinweise

Nachalarmierungen

Abstützmaterial

(Feuerwehr-)Kran

Baufirmen (Sonderfahrzeuge z.B. Saugbagger)

ggf. übergeordneten Führungsdienst

THW

E-Werke

Gaswerke

Einsatzabschluss

Gewerbeaufsicht

Sicherung der E-Stelle

Rückbau durch den Betreiber

Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Lehrgangsunterlagen „Technische Hilfeleistung“ des Landkreis Bad Dürkheim, Dünkelberg/Lander 2011

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16