Tiefbauunfall

Maßnahmen

Lage erkunden:

Bodenbeschaffenheit

Witterung

Versorgungsleitungen

Menschenrettung

Absuchen

Trümmerbereiche von außen nach innen Absuchen, höchstens 4 Meter Abstand zwischen zwei Helfern

Verschüttete sind durch Staub kaum von Trümmerteilen zu unterscheiden!

Durchsuchen

aller begehbarer und unbegehbarer, beschädigter und unbeschädigter Räume

im Erdgeschoss und Keller beginnen, danach die oberen Geschosse

besonders auf Winkel und Ecken achten, Personen in Panik verkriechen sich darin

in unbegehbare Räume rufen oder klopfen, bei Reaktion sofort mit Rettung beginnen

Suchen und Orten

ausreichend Personal verteilen, welches auf Hilferufe, Stöhnen und andere Geräusche achtet

absolute Ruhe an der Einsatzstelle auf Kommando „Ruhe für die Rettung“

Trümmerteile die in den Bereich hineinreichen für Klopfzeichen nutzen, z.B. Eisenträger, Rohre. Klopfzeichen: Einzelschlag, drei Schläge, Einzelschlag

an den wahrscheinlichsten Verschüttungsorten mit der Räumung beginnen

Verkehr umleiten / Absperren der E-Stelle

Personal begrenzen, auch mit Einsatzfahrzeugen Abstand halten

Abstützen um weiteres Nachrutschen zu verhindern

Frischluftzufuhr für Verschüttete, ggf. mit Belüftungsgeräten

Schließung der Versorgungsleitungen

ggf. Wasser abpumpen (Vorsicht Nachrutschgefahr!)

Vorgehen

1. Erkunden
2. Sichern
3. (Rettungs-)verbau
4. Rettung vorbereiten und Patient(en)
befreien
5. Retten

Erkunden

Allgemein:
• Gewicht verteilen
• Nur über die Ecken an Gruben herantreten
• Grube nicht betreten

Informationsbedarf:
• Zustand der Grube (Kanten, Wände, Wasser)
• Beurteilen der Einsturzgefahr (gefährdete Bereiche)
• Anzahl verschütteter Personen und Aufenthaltsort
• Maße der Grube (Länge, Breite, Tiefe)
• Gefahren durch Gas, Wasser, Strom usw.

Erstmaßnahmen :
• Bereitstellungraum festlegen
• Erreichbarkeit sicherstellen
• Bauarbeiten einstellen lassen
• 360°-Ansicht verschaffen
• Gefahrenbereich definieren und absperren
• Anwohner, Arbeiter und Angehörige befragen
• Entscheidung treffen: Rettung oder Bergung?
• Ggf. Baufachberater (THW oder Untere Bauaufsichtsbehörde) anfordern

Sichern

• Sicherheitsassistenten benennen
• Gefahrenbereiche kennzeichnen
• Grubenrand mit Bodenplatten auslegen
• Hohlräume unter den Platten markieren
• Brücke um die Grube herum errichten
• Leitern als Rettungsweg bereitstellen
• Ein- uns Ausgangskontrolle zum Gefahrenbereich einrichten (Schleuse)
• Atmosphäre überprüfen und ggf. belüften
• ggf. Wasser abpumpen
• Wärmezufuhr sicherstellen
• Bauarbeiten komplett einstellen lassen
• ggf. Bahn- und Straßenverkehr stilllegen

Rettungsverbau

• Rettungstafeln platzieren (erstes Paar in Höhe des Kopfes)
• sofern möglich Sofort-Stütze einbringen
• ggf. Verfüllen von Freiräumen durchführen
• Sicherungsmuttern der Rettungsstützen nachziehen
• Rettungsstützen mit Rettungstafeln verschrauben

Rettung vorbereiten

• Patienten ausgraben, nicht herausziehen
• Während Befreiungsarbeiten spätestens alle 60cm neu verbauen
• Arbeiten am Patienten mit kleinem Gerät oder Händen
• Einsatz eines Schaufelbaggers sorgfältig abwägen
• Rettungsverbau ggf. erweitern um Platz zu gewinnen
• Einsatz von Saugbagger, DLK, Kran o.ä. frühzeitig erwägen
• Plan A und Plan B für Rettung vorbereiten

Retten

• Patient gibt den Weg vor
• Wärmeerhalt sicherstellen, Bergungstod vorbeugen
• Angepasstes Transportmittel wählen
• Patienten über Maßnahmen aufklären, Verhalten vorgeben
• Rettung wenn möglich seilunterstützt durchführen
• Nach Rettung Gefahrenbereich umgehend räumen

Stets die drei Phasen des Rettungsverbaus beachten:
1. Primärsicherung → Schutz des Patienten
2. Arbeitsraumsicherung → Schutz der Rettungskräfte
3. Rettungswegsicherung → Sicheres Retten aus der Grub

besondere Gefahren

Einsturz/stetige Veränderungen in der Statik von Trümmerteilen

Niederrieseln, Ersticken von Verschütteten durch feines Trümmergut

Verkehr

Baugrubenbegrenzung/Nachrutschen

Wasser/Schlamm

Versorgungsleitungen: Strom, Gas, Wasser, Dampf, Heizöl

weitere Hinweise

Nachalarmierungen

Abstützmaterial

(Feuerwehr-)Kran

Baufirmen (Sonderfahrzeuge z.B. Saugbagger)

ggf. übergeordneten Führungsdienst

THW

E-Werke

Gaswerke

Einsatzabschluss

Gewerbeaufsicht

Sicherung der E-Stelle

Rückbau durch den Betreiber

Übergabe der E-Stelle

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Lehrgangsunterlagen „Technische Hilfeleistung“ des Landkreis Bad Dürkheim, Dünkelberg/Lander 2011

PowerPoint-Präsentation, www.feuerwehrhandwerk.de

Taschenkarte Tiefbauunfall HRG, V1.0

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16