Autobahnunfall

Allgemeine Hinweise für Verkehrsunfälle beachten!

zu treffende Maßnahmen

Absicherung BAB nach FwDV 1

Absicherung der Einsatzstelle

Erst nachdem die Vollsperrung durch die Autobahnpolizei bestätigt wurde, ist ein (vorsichtiges) Auffahren entgegen die Fahrtrichtung möglich

Ausstieg zur der Fahrbahn abgewandten Seite

Warnwesten anlegen

Großfahrzeug als Prellbock verwenden (ohne dass sich darin Personen aufhalten)

ständige An- und Abfahrt für Rettungsfahrzeuge ermöglichen

Nicht benötigte Einsatzkräfte halten sich hinter der Leitplanke auf

Böschungen und Randstreifen nach evtl. herausgeschleuderten Personen absuchen (ggf. mit Wärmebildkamera)

MANV?

bei größeren Unfällen auf Presseanfragen vorbereiten

Psychologische Betreuung Angehöriger und Einsatzkräfte

besondere Gefahren

unaufmerksame Fahrer

Quellenangabe

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

Autobahn, BAB, AB

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16