KFZ im Wasser

zu treffende Maßnahmen

Schiffsverkehr einstellen. Dafür ggf. nahe Brücken mit Warnposten besetzen. Information an zuständige Behörde z.B. Oberhafenamt, Wasserschutzpolizei, Gewässeramt o.ä.

bei vermissten Personen keine Rettungsversuche durch „normale“ Einsatzkräfte mit Atemschutzgerät o.ä.; Eintreffen der Taucherstaffel abwarten

Überprüfung auf auslaufende Betriebsmittel

Kleinboote oder Löschboote im Vorfeld in die Alarmrolle einplanen

besondere Gefahren

Ertrinken; Arbeiten am Wasser nur mit Schwimmweste

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Ordnung des Raumes

Direkt an der Einsatzstelle Platz für Taucher-Einsatzfahrzeug freihalten, da die Taucher an Land in ihrer Bewegung eingeschränkt sind

Bei Kraneinsatz den Stellplatz freihalten; der Kran kann nicht auf Brücken, Bürgersteigen, etc. abgestützt werden

Taucher

Lageeinweisung für den TEF (Taucheinsatzführer), Übernahme des Einsatzabschnitt „Wasser“ durch den TEF der Tauchergruppe

Für Taucher Einstiegspunkt ins Gewässer mittels Steckleiter herstellen

bei Dunkelheit Einstiegspunkt ausleuchten

evtl. Zusatzausrüstung nachalarmieren z.B.: Sidescansonar, Tauchgerät mit LVO (Oberflächenversorgtes Tauchgerät), Luftheber o.ä.

Unfallfahrzeug

Bei den meisten neueren Fahrzeugen funktionieren Licht, elektr. Fensterheber u.ä. auch noch einige Zeit nach Versinken des Fahrzeugs. Ggf. kann die Position des Fahrzeugs unter Wasser an noch leuchtenden Scheinwerfern erkannt werden.

Sonderfall Elektrofahrzeug

Bei Elektrofahrzeugen besteht keine elektrische Gefahr. Es kann eine Elektrolyse stattfinden.

Wenn möglich Hochvoltanlage abschalten.

Quellenangabe

Lehrgangsinhalte B3-Lehrgang (2013) an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie

DGUV-Information "Rettungs- und Löscharbeiten an PKW mit alternativer Antriebstechnik

FwDv 8 Tauchen

Lehrgangsinhalte Feuerwehrtaucherlehrgang Stufe 3, BF Hamburg

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16