Mobiler Großventilator

Belüftung mit mobilem Großventilator muss geplant werden. Der Einsatz des MGV oder mehrerer MGV setzt eine ausreichende taktische Planung voraus um Folgeschäden oder Gefährdungen von Einsatzkräften bzw. Personen zu vermeiden.

Allgemeine Taktikgrundsätze

Standgas fahren und Drehzahl langsam in 500 rpm-Schritten erhöhen

Wirkung abwarten - Aufbau der Strömung- und Druckverhältnisse kann dauern

Standort Fahrzeugführer MGV nicht direkt im Bereich des MGV (Lärmbelastung!)

Natürliche Windrichtung berücksichtigen

Vor Anwendung offensiver Belüftungstaktik muss der Brandort bekannt sein

Zuluft- und Abluftöffnung schaffen

Strömungspfad erkunden und Weg der Luftzirkulation sichern

Abluftöffnung muss ggf. mit Sicherungsleitung (C-Rohr) bewacht werden, um Brandausbreitung zu verhindern

Beobachtungsposten im Gebäude einsetzen, um unerwünschte Rauchausbreitung rechtzeitig zu erkennen

Ausstattung mit WBK kann sinnvoll sein

Auswirkungen MGV-Einsatz laufend beurteilen um Taktik, Technik, Position oder Leistung des MGV anzupassen

Rauchvorhang als Hilfsmittel einsetzen

Treppenräume oder neuralgische Punkte ggf. mit Überdrucklüftern „sichern“

MGV und Drucklüfter in Kombination einsetzen

Kein Lüftereinsatz wenn:

Personen im Strömungspfad (zwischen Lüfter und Brand)

Explosionsgefahr im Bereich des MGV

Rauch in Bereiche mit Personen ohne Atemschutz gedrückt wird

Einsatztaktik bei Hochhäusern

MGV kann zur Freihaltung von Treppenräumen oder Unterstützung von Drucklüftern eingesetzt werden

Feuer isolieren (Türen zum Brandabschnitt schließen, Rauchvorhang setzen)

MGV und Drucklüfter in Stellung bringen

Positionierung direkt vor dem Treppenraum stellt den Goldstandard dar

Alternativ auch Druckaufbau über Kelleröffnungen, Tiefgarage, etc. möglich (Strömungspfad erkunden!)

Bei verrauchtem Treppenraum RWA öffnen

Treppenraum „freispülen“

RWA schließen, Überdruck im Treppenraum

Abluftöffnung möglichst nahe am Feuer schaffen

Sicherungsleitung bereitstellen

Türen zum betroffenen Brandabschnitt öffnen, Bereich belüften, Löschangriff einleiten

Einsatztaktik bei Kellerbränden / Tiefgaragen

Einsatzstelle erkunden Entscheidung, ob belüftet oder abgesaugt werden soll treffen.

Belüften

Brandabschnitte kontrollieren und Strömungspfad sowie Abluftöffnung festlegen

Feuer isolieren

MGV und Drucklüfter positionieren

Treppenräume ggf. spülen und RWA schließen, um Überdruck aufzubauen

Türe zum Feuer öffnen, Rauchvorhang setzen

Abluftöffnung kontrollieren, ggf. Sicherungsleitung einsetzen

Absaugen mit Lutten

Brandabschnitte kontrollieren und Strömungspfad sowie Absaugöffnung & Zuluftöffnung festlegen

Drucklüfter in Zuluftbereichen setzen

Treppenräume ggf. spülen und RWA schließen, um Überdruck aufzubauen

MGV in Stellung bringen, Lutten möglichst weit im verrauchten Bereich positionieren und absaugen starten

Türe zum Feuer öffnen, Rauchvorhang einsetzen

Brandbekämpfung einleiten

Quellenangabe

Mobiler Großventilator, Handkarte für Einsatzleiter, Gebäudeversicherung Bern 1. Auflage 2009

Stichwörter

MGV, Großlüfter, LUF, Exhauster, Be- und Entlüftung

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16