Klasse 1: Explosionsgefährliche Stoffe

Unterteilung in 6 Unterklassen:

1.1 Massenexplosionsfähig (fast die komplette Ladung explodiert auf einmal, z.B. Sprengstoff, Munition)

1.2 Gefahr der Bildung von Splittern

1.3 Feuergefahr mit beträchtlicher Strahlungswärme (kaum Splitter)

1.4 geringer Explosionsgefahr, nur das Versandstück ist betroffen (z.B. Feuerwerk)

1.5 unempfindliche massenexplosionsfähige Stoffe (kaum zündfähig, Detonation unwahrscheinlich)

1.6 extrem unempfindliche Gegenstände (nicht massenexplosionsfähig)

Bei Transporten wird das Fahrzeug lediglich mit der leeren orangenen Warntafel gekennzeichnet.

zu treffende Maßnahmen

Aus der Deckung arbeiten, z.B. Wasserwerfer verwenden

möglichst wenig Personal im Gefahrenbereich einsetzen

militärische Kennzeichnungen (Munitionsbrandklassen) beachten

Im Brandfall Gefahrenbereich entsprechend der Grenzen räumen:

Gefahrenklasse	Absperrbereich	Gefahrenzone
1.1	1000m	300m
1.2	1000m	300m
1.3	300m	60m
1.4	150m	30m
1.5	1000m	300m
1.6	150m	30m

besondere Gefahren

Druckwelle

Feuerball, Hitzeentwicklung

Splitterbildung

Starke Rauchbildung, Sichtbehinderung

Brandausbreitung

Giftige Rückstände

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Kennzeichnung Munitionslagerstätten einfügen!

Weblinks

zu weiterführenden Inhalten, Online-Recherche-Angeboten u.ä.

Kontaktdaten/Ansprechpartner

z.B. Notrufnummern

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2004

Stichwörter

Hier können durch Komma getrennte Stichwörter, beispielsweise Synonyme, zum Thema eingetragen werden. Dadurch werden bei der Suchfunktion bessere Ergebnisse erzielt und ein Artikel könnte auch bei unklaren Suchbegriffen gefunden werden.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16