Klasse 8: Ätzende Stoffe

zu treffende Maßnahmen

klasse_8

pH-Wert mittels z.B. Indikatorpapier oder Teststäbchen bestimmen (Akute Verätzungsgefahr bei pH < 2 oder > 12

Nicht neutralisieren

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

bei Verdünnung mit Wasser spritzt die Flüssigkeit umher, auf jeden Fall Flüssigkeit auffangen. Stattdessen besser auslaufende Säure/Lauge eindämmen und Entsorgung veranlassen

Bei Kontakt schnell reagieren: Kleidung entfernen, mit viel Wasser spülen, Person nach Verschlucken nicht zum Erbrechen bringen

besondere Gefahren

Zerstörung des Gewebes

Gefährdung der Augen durch Spritzer

Reizung/Schädigung der Lungen durch ätzende Dämpe

Erhitzung/heftige Reaktion bei Kontakt mit Wasser

Zerstörung von Metallen/Verpackungen

Störung der Kläranlage bei Eintritt: Klärwerk verständigen

Umwelt-/ Wassergefährdung

Gefährlichkeit steigt in der Regel mit der Konzentration

Kontaminationsverschleppung durch kontaminiertes Löschwasser

Reaktion/Brandgefahr mit organischen Stoffen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Weblinks

vfdb-Merkblatt: Empfehlung für den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Chlor

Kontaktdaten/Ansprechpartner

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

Stichwörter

Säure, Säuren, Lauge, Laugen

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16