ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.1

ALUMINIUMPULVER, ÜBERZOGEN - UN 1309 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-13 - UN1309
BORNEOL - UN 1312 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1312
CALCIUMRESINAT - UN 1313 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1313
CALCIUMRESINAT, GESCHMOLZEN und erstarrt - UN 1314 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1314
COBALTRESINAT, GEFÄLLT - UN 1318 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1318
EISENCERIUM - UN 1323 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1323
ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - UN 1325 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1325
HAFNIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser - UN 1326 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1326
HEXAMETHYLENTETRAMIN - UN 1328 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1328
MANGANRESINAT - UN 1330 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1330
METALDEHYD - UN 1332 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1332
NAPHTHALEN, ROH oder NAPHTHALEN, RAFFINIERT - UN 1334 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1334
PHOSPHOR, AMORPH - UN 1338 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1338
PHOSPHORHEPTASULFID (chemische Formel P4S7), frei von gelbem oder weißem Phosphor - UN 1339 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-13 - UN1339
PHOSPHORSESQUISULFID (chemische Formel P4S3), frei von gelbem oder weißem Phosphor - UN 1341 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-13 - UN1341
PHOSPHORTRISULFID (chemische Formel P4S6), frei von gelbem oder weißem Phosphor - UN 1343 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-13 - UN1343
KAUTSCHUK- (Gummi-) ABFÄLLE , gemahlen oder KAUTSCHUK- (Gummi-) RESTE, pulverförmig oder granuliert - UN 1345 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1345
SILICIUMPULVER, AMORPH - UN 1346 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1346
SCHWEFEL - UN 1350 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1350
TITANIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser - UN 1352 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1352
ZIRKONIUMPULVER, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 % Wasser - UN 1358 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1358
ZIRKONIUMHYDRID - UN 1437 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-13 - UN1437
DECABORAN - UN 1868 - Gefahrnr. 46 - ERICard-Nr. 4-37 - UN1868
MAGNESIUM oder MAGNESIUMLEGIERUNGEN, mit mehr als 50 % Magnesium, in Pellets, Spänen, Bändern - UN 1869 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN1869
TITANIUMHYDRID - UN 1871 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-02 - UN1871
COBALTNAPHTHENATPULVER - UN 2001 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2001
PARAFORMALDEHYD - UN 2213 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2213
NAPHTHALEN, GESCHMOLZEN - UN 2304 - Gefahrnr. 44 - ERICard-Nr. 4-38 - UN2304
SCHWEFEL, GESCHMOLZEN - UN 2448 - Gefahrnr. 44 - ERICard-Nr. 4-38 - UN2448
NITRONAPHTHALEN - UN 2538 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2538
DICYCLOHEXYLAMMONIUMNITRIT - UN 2687 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2687
ZINKRESINAT - UN 2714 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2714
ALUMINIUMRESINAT - UN 2715 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2715
CAMPHER, synthetisch - UN 2717 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2717
ZIRKONIUM, TROCKEN, gerollter Draht, fertige Bleche, Streifen (dünner als 254 µm, aber nicht dünner als 18 µm) - UN 2858 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2858
TITANIUMSCHWAMMGRANULATE oder TITANIUMSCHWAMMPULVER - UN 2878 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-13 - UN2878
ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - UN 2925 - Gefahrnr. 48 - ERICard-Nr. 4-27 - UN2925
ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - UN 2926 - Gefahrnr. 46 - ERICard-Nr. 4-37 - UN2926
BLEIPHOSPHIT, ZWEIBASIG - UN 2989 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN2989
ENTZÜNDBARES METALLPULVER, N.A.G. - UN 3089 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-13 - UN3089
FESTE STOFFE oder Gemische aus festen Stoffen (wie Präparate, Zubereitungen und Abfälle), DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE mit einem Flammpunkt von höchstens 60°C ENTHALTEN, N.A.G. - UN 3175 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN3175
ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND, N.A.G. - UN 3176 - Gefahrnr. 44 - ERICard-Nr. 4-38 - UN3176
ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G. - UN 3178 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN3178
ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - UN 3179 - Gefahrnr. 46 - ERICard-Nr. 4-37 - UN3179
ENTZÜNDBARER ANORGANISCHER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - UN 3180 - Gefahrnr. 48 - ERICard-Nr. 4-43 - UN3180
ENTZÜNDBARE METALLSALZE ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G. - UN 3181 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN3181
ENTZÜNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G. - UN 3182 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-03 - UN3182
SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG - UN 3229 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-32 - UN3229
SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST - UN 3230 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-34 - UN3230
SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT - UN 3239 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-32 - UN3239
SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT - UN 3240 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-34 - UN3240
AZODICARBONAMID - UN 3242 - Gefahrnr. 40 - ERICard-Nr. 4-02 - UN3242

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16