Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken - Pendelverkehr

Siehe auch: Löschwasserversorgung lange Schlauchstrecke Zur Entscheidung, ob Pendelverkehr oder Schlauchstrecke sinnvoller ist, siehe Hinweise auf der Seite Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken.

Berechnung

Zugrundeliegende Formeln:

Tankinhalt
Füllzeit = ----------
Füllstrom

Tankinhalt
Entleerungszeit = -----------------
Löschwasserbedarf

Umlaufzeit = Entleerungszeit + 2 * Fahrtzeit + Füllzeit + Rüstzeit

Umlaufzeit
Anzahl benötigter Fahrzeuge = ---------------
Entleerungszeit

Quellenangabe

B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Stichwörter

TLF, Tanklöschfahrzeug

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16