Rauchgaslesen

Rauch lesen nach Shan Raffel

Rauchfärbung

Dunkel	Fette Bedingungen, Sauerstoff-kontrolliert
Hell	Hoher Anteil von Pyrolyse-Produkten

Rauchschicht

Hoch	Brand ist im Anfangsstadium
Niedrig	Backdraft-Potential
Hebt sich plötzlich	Ventilation findet statt
Allmähliche Absenkung	Flash-Over-Potential, Brandgas-Ansammlung
Plötzliche Absenkung	Brand intensiviert sich

Rauch pulsiert

Rauch pulsiert	Sauerstoff-kontrolliert, Aktiver Brand, Backdraft-Potential

Luftströme

Plötzliches Einströmen	Backdraft-Potential
Langsam und sanft	Brand ist in einem frühen Stadium, Brennstoff-kontrolliert
Schnell und turbulent	Entwickelter Brand, Sauerstoff-kontrolliert
Pfeifende Geräusche	Sauerstoff-kontrolliert

Geschwärzte Fenster

Geschwärzte Fenster	Fette Bedingungen, Backdraft-Potential

Wärme

Rissbildung am Fenster	Hohe Temperaturen
Plötzlicher Wärmeanstieg	Flash-Over- und Backdraft-Potential

Flammen

Gelb (bei Zimmerbrand)	Brennstoff-kontrolliert
Rötlich (oft kurze Flammen)	wenig Sauerstoff, fette Bedingungen
Hellgelb (große u. langsame)	evtl. entzündete Pyrolyse-Produkte
Blau, in der Trennschicht	Kohlenmonoxid

Rauch lesen nach Dave Dodson

Die Schlüsselfaktoren zur Bewertung des Brandrauches sind: Volumen, Geschwindigkeit (Druck), Dichte und Farbe.

Volumen

Rauchvolumen mit Brandraumvolumen vergleichen

Rückschlüsse

wie viel Brennstoff bereits ausgegast hat

Fortschritt des Brandes

Geschwindigkeit (Druck)

Wie schnell entweicht der Rauch?

Kann Volumen oder Wärme anzeigen

Kann den tatsächlichen Brandort anzeigen

Rückschlüsse

Volumengetriebener Rauch verlangsamt sich nach Verlassen der Öffnung

Wärmegetriebener Rauch behält seine Geschwindigkeit bei

Dort wo der Rauch am schnellsten austritt ist der Brandort zu vermuten

Dichte

Wichtigster Bewertungsfaktor

Rückschlüsse

Qualität der Verbrennung

Vorhandener Brennstoff

Wahrscheinlichkeit einer schnellen Brandausbreitung

Schweregrad einer schnellen Brandausbreitung

Farbe

Nur selten ein Hinweis auf den Brennstoff

Flammenanteil

Rückschlüsse

Stadium der Erwärmung

Brandort

Weiß und langsam: frühes Erwärmungsstadium

Weiß und schnell: „Heißes Feuer“, aber der sichtbare Rauch hat bereits größere Strecke zurückgelegt

Schwarz: spätes Erwärmungsstadium (heiß)

Schwarz und dünn: Feuer ist in der Nähe

Schwarz und dick: Achtung!

Braun: mittlerer Erwärmungszustand von unvollständig verbranntem Holz (tragende Bauteile?)

Warnzeichen

bevorstehender Flashover

Großvolumiger, schneller, extrem dichter und schwarzer Rauch

Turbulenter Rauch, „Rollover“, Rauch entzündet sich außerhalb des Brandraumes

bevorstehender Backdraft

Gelblich-grauer Rauch

pfeifende Geräusche

Fenster biegen sich ein

Brand in geschlossenen Räume

Vorhersage des Brandverhaltens

Die vier Schritte zur Vorhersage des Brandverhaltens und von Ereignissen der schnellen Brandausbreitung:

Erkennen der Schlüsselfaktoren (s.o.)

Gewichten der Schlüsselfaktoren, unter Berücksichtigung des Brandraumes, des thermischen Gleichgewichts, des Wetters und der Brandbekämpfungsmaßnahmen

Beurteilen, wie schnell sich die Schlüsselfaktoren ändern

Vorhersage des Brandverhaltens

Quellenangabe

Kompletten Text mit freundlicher Genehmigung entnommen aus:
Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner, basierend auf den Arbeiten von:

„Einen Brand lesen“, Shan Raffel

„The Art of Reading Smoke”, Dave Dodson

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16