Hotel

zu treffende Maßnahmen

RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.

Erkundung - Außen- und Innenerkundung; Verbindungen zu anderen Gebäudeteile beachten –> Hotelzimmer, Lobby, Küche, Technikräume, Keller, (Tief-)Garage

Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Objektpläne vorhanden?

Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter

Funkverbindung im Gebäude beachten

Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Massenanfall von Verletzten (MANV), Behandlungsplatz, Notunterkunft

Quellenangabe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16