Niedergedrückter Rauch

Durch eine Inversionswetterlage kann die Luft in Bodennähe nicht in höhere Schichten aufsteigen. Der Druck wirkt auch auf den Kamin, woraufhin der Rauch beim Anfeuern wenn der Kamin noch kalt ist nicht abzieht.

zu treffende Maßnahmen

möglichst weit unten im Kamin (z.B. Revisionsöffnung im Keller) ein „Lockfeuer“ entzünden

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Das „Lockfeuer“ muss, wenn auch nur über kurze Zeit, eine merkliche Hitze erzeugen. Eine alte Zeitung oder mehrere Blätter Papier reichen dafür aus. Im Regelfall wird dadurch ein ausreichender Zug im Kamin erzeugt.

Sollte das Feuer nicht richtig in Gang kommen, kann eine Pressluftflasche vorsichtig etwas aufgedreht werden, um der Verbrennung Frischluft zuzuführen.

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Schornstein, Kamin

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16