Reetdachbrand

zu treffende Maßnahmen

möglichst Reetdachdecker hinzuziehen (siehe Abschnitt Kontaktdaten/Ansprechpartner):

Beratung beim Öffnen des Dachs

kann mit Spezialwerkzeug unterstützen

bei Vollbrand den Einsatzschwerpunkt ggf. auf Riegelstellung / Nachbarschaftsschutz legen!

ausreichende Löschwasserversorgung sicherstellen

Brand auf der Außenseite des Dachs

mit Sprühstrahl löschen, auch von der Dachunterseite aus. Nach Löscherfolg weiter kühlen

Wenn der Brand die Dachunterseite erreicht hat, auch den Hinterlüftungsbereich des Daches kühlen
Dachhinterlüftung nicht gewaltsam öffnen, wenn der Brand die Dachunterseite noch nicht erreicht hat!

Dach in einiger Entfernung zur Brandstelle in Form einer „Schneise“ öffnen, um Brandausbreitung zu verhindern

parallel Kontrolle im Gebäudeinneren

Brand auf der Unterseite des Dachs, Zimmerbrand, etc.

Innenangriff, Löschangriff unterhalb der Eindeckung und in der Hinterlüftung

Schaffen einer Wärmeabzugsöffnung

bei starker Rauchentwicklung (thermischer Aufbereitung) den Bereich sofort räumen, schlagartige Durchzündung droht!

auch augenscheinlich nicht betroffene Bereiche kontrollieren!

besondere Gefahren

Temperaturen über 1.500 °C möglich

schlagartigen Durchzündung möglich

Absturz der brennenden Reeteindeckung bei Durchbrennen der Bindung

von außen nicht sichtbare Brandausbreitung innerhalb der Reetdeckung

Einsturz des Dachstuhls (siehe dazu auch Dachstuhlbrand)

Funkenflug auf benachbarte, ebenfalls reetgedeckte Dächer

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

hilfreiche Geräte und Werkzeuge, die an der Einsatzstelle zur Verfügung stehen sollten

Drehleiter

einfache Werkzeuge, z.B. Seitenschneider, Drahtscheren und Bolzenschneider

Geräte zum Trennen, z.B. Säbelsäge, Motorsäge und Rettungssäge

Einreißhaken, Forke, Dunghaken zum Bewegen von losem Reet

Wärmebildkamera / Fernthermometer

Löschlanzen, Fog-Nails

Einsatz von Netzmittel / Schaum

sinnvoll

zur Restablöschung von bereits vom Dach entferntem Reet

bei oberflächlich brennendem Reet

bei Glimmbränden

nicht sinnvoll / schädigend

bei intakten Reetflächen eines brennenden Objekts

zum Schutz benachbarter Objekte

Weblinks

Wikipedia: Reetdach

Kontaktdaten/Ansprechpartner

https://www.qualitaetssicherung-reet.de/: Informationsseite der Reetdachdeckerinnungen

http://www.dachdecker-sh.de/: Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Schleswig-Holstein

Quellenangabe

Leitfaden Reetdachbrände - Handlungsanweisung für die Aus- und Fortbildung, Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein 2015

Taschenkarte Reetdachbrände, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein 2021

Stichwörter

Reetdach, Rohrdach, Schilfdach, Reethaus, Reethus, Reetdachhaus

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16