Schornsteinbrand

zu treffende Maßnahmen

Schornsteinfeger alarmieren

Verlauf des Schornsteins im Gebäude erkunden

Schornstein in allen Geschossen über die Einsatzdauer kontrollieren, auf Risse achten. Insbesondere auf Bauteildurchführungen achten.

Schornstein mittels Kehrwerkzeugs offen halten. Auf keinen Fall Gegenstände von oben in den Kamin werfen oder diesen öffnen.

Bei Gefahr der Schornsteinverschließung mittels ABC-Pulverlöscher löschen. Kein Wasser verwenden!

Am unteren Ende des Schornsteins Trupp mit Strahlrohr und Schuttmulde bereitstellen.

besondere Gefahren

Ruß im Schornstein kann bis auf das 7-fache Aufquellen und den Schornstein verschließen.

Atemgifte können durch Risse im Schornstein in das Gebäude gelangen

Funken und Flammen können sich im ungünstigen Fall durch Risse in das Gebäude ausbreiten oder durch Strahlungswärme einen Brand verursachen

Standfestigkeit des Schornsteins kann gefährdet sein, unter anderem beim Einsatz des falschen Löschmittels. Verkleidungsteile des Schornsteins können abfallen

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

ausführliche Vorgehenshinweise der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg (siehe Quellenangabe)

Quellenangabe

Schornsteinbrände - Hinweise für den Einsatzleiter. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2008.

Stichwörter

Kaminbrand

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16