C-Dekon

zu treffende Maßnahmen

siehe Dekontamination für die Dekontamination und den Dekon-Platz allgemein

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Reinigung der Schutzkleidung

nach vfdb-Richtlinie 10/04

Benzol, Aromaten:

Polyethylenglykol 400

Benzine; Mineralöle

handelsübliche Flüssigseifen

Spülmittel

Ölvlies

Putzwolle

Fette; höher viskose, nicht wasserlösliche Stoffe

Kaltreiniger (in Wasser gelöst)

Spülmittel

behelfsmäßig Mehrbereichsschaummittel

Laugen/Säuren

Wasser

C-Kampfstoffe

Gelände und Materialoberflächen:

Chlorkalk (Bundeswehr)

2%ige alkoholische Natronlauge (nicht bei VX!)

Calciumhypochlorit-/Natriumhypochloritlösung (Chlorbleichlauge)

Haut:

Trocken abtupfen, mit viel Wasser und Seife spülen

Quellenangabe

vfdb-Richtlinie 10/04, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V

Kleine Merkhilfe für den Feuerwehreinsatz: Zusammenstellung für Führungskräfte der Feuerwehr, Florian Pernpeintner

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16