Gerätedekontamination

siehe auch den Hauptartikel Dekontamination

Für Dekontaminationsmittel-Empfehlungen, siehe die Seiten Kontaminationsnachweis (A-Dekon), Desinfektion (B-Dekon) und C-Dekon.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Einsatzgeräte

kontaminierte Geräte an der Einsatzstelle grob reinigen soweit möglich, um

die Transportfähigkeit herzustellen

eine Reaktion mit dem Schadstoff zu verhindern

kontaminierte Geräte verpacken (z.B. Foliensack) und beschriften (z.B. Anhänger/Aufkleber mit Einsatzort, -datum, Inhalt, Art der Kontamination) und in der nähe des Weißbereichs lagern, insofern dadurch keine Gefahren entstehen (z.B. radioaktive Strahlung)

kontaminierte Geräte nicht im Mannschaftsraum von Fahrzeugen transportieren

weiteres Vorgehen mit zuständiger Behörde abstimmen

bei Großschadensereignissen abwägen ob grob dekontaminiertes Gerät erneut eingesetzt werden kann

Fremde Geräte

kontaminierte Geräte und Schadstoffe sicherstellen und verpacken falls möglich um weitere Gefahren abzuwenden

verpackte Geräte verbleiben im Gefahrenbereich soweit möglich

Abtransport nur veranlassen, wenn nicht durch zuständige Behörde möglich

Quellenangabe

FwDV 500, Stand 2012

Stichwörter

Dekon-G

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16