Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gefahrgütern

Je nachdem ob es sich um einen Transportunfall (=Gefahrgut) oder um einen Unglück vor Ort handelt (=Gefahrstoff), erfolgt die Kennzeichnung nach unterschiedlichen Vorschriften und damit unterschiedlicher Art der Kennzeichnung. Auch können Versandstücke die international transportiert werden nach einem fremden Schema gekennzeichnet sein.

Wenn möglich sollte überprüft werden ob es sich wirklich um den Stoff handelt als der er gekennzeichnet ist. Auch nicht kennzeichnungspflichtige Freimengen sind möglich!

Kennzeichnungssysteme

Kennzeichnung	Bedeutung / Erläuterung
Gefahrgutwarntafel	Orangefarbene Gefahrgutwarntafel oben Gefahrnummer, unten UN-Nummer siehe Gefahr-Nummern
Gefahrzettel	Gefahrzettel (auch Placard) zur Kennzeichnung der jeweiligen Gefahrgutklasse siehe ADR-Kennzeichnung
GHS	GHS (Global harmonisiertes System) zur Behälter- und Verpackungskennzeichnung siehe GHS (Global harmonisiertes System)
Gasflaschenkennzeichnung	Gasflaschenkennzeichnung, Markierung der Schulter von Druckgasflaschen siehe Gasflaschenkennzeichnung
Rohrleitungskennzeichnung	Rohrleitungskennzeichnung siehe Rohrleitungskennzeichnung
Warnzeichen Arbeitsschutz	Warnzeichen zur Unfallverhütung an Arbeitsstätten siehe Warnzeichen
Gefahrensymbole	Gefahrensymbole, nicht mehr zugelassene Kennzeichnung, abgelöst durch das GHS siehe Gefahrensymbole
Munitionsbrandklasse 2	Kennzeichnung der Munitionsbrandklassen an Lagerungsorten von Munition durch Nato und Bundeswehr siehe Munitionsbrandklassen
Eisenbahnkennzeichnung	Kennzeichnung zur Handhabung von Eisenbahnwagons mit Gefahrgut siehe Eisenbahnkennzeichnung
Gefahrendiamant	Gefahrendiamant, Kennzeichnung von Versandstücken in/aus den USA siehe Gefahrendiamant
DG-EA-Code	DG-EA-Code, Kennzeichnungsystem z.B. in Großbritannien und Australien siehe DG-EA-Code
Abfalltransport	Fahrzeug, das gewerbsmäßig Abfall befördert
Schiffskennzeichnung	Kennzeichnung an Schiffen, siehe Schiffskennzeichnung

Kennzeichnungssysteme (alphabetische Auflistung)

Quellenangabe

Bildquelle Acetylen-Schild: Datei:Acetylen.png, vom Benutzer Benutzer:Philip1307 als gemeinfrei veröffentlicht

Bildquelle A-Schild: Datei:LKW_Schild_Abfalltransport.svg, vom Benutzer Benutzer:Chris828 als gemeinfrei veröffentlicht

Bildquelle Gefahrzettel und GHS-Symbol: United Nations, als gemeinfrei veröffentlicht

Bildquelle Gasflaschenkennzeichnung: Faltblatt Informationen zur Euro-Norm DIN EN 1089-3. Farbkennzeichnung von Gasflaschen in Deutschland der Firma Linde

Bildquelle Warnzeichen: Wikipedia-User Thorsten Henning, als gemeinfrei veröffentlicht

Bildquelle Gefahrendiamant: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NFPA_704_ex.svg, vom Benutzer Kaneiderdaniel als gemeinfrei veröffentlicht

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16