Klasse 2: gasförmige Stoffe

zu treffende Maßnahmen

stichpunktförmige Auflistung der wichtigsten Schritte

besondere Gefahren

Bei Behälterzerknall Gefahrenradius 300 Meter. Bruchstücke können selbst Beton durchschlagen.

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Abhängig von Lager- bzw. Transportform:

verdichtet

Druck bis 300 bar

Gefahr des Behälterzerknalls bei starker Erwärmung (Beflammung) –> vor Feuer schützen

Stoffbeispiele: Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Argon, Helium, Druckluft (PA-Flaschen)

druckverflüssigt

Druck bis 60 bar

Lagerung des Gases in flüssigem Zustand

Gefahr des Behälterzerknalls bei

mäßiger Überfüllung und geringer Erwärmung

normalem Füllstand und erheblicher Erwärmung

Stoffbeispiele: Propan, Butan, Kohlendioxid, Ammoniak, Lachgas

Sicherheitseinrichtungen:

integriertes Sicherheitsventil bei Propangasflaschen

viele Kohlendioxid- und einige Lachgasflaschen besitzen eine Berstscheibe am Flaschenventil

fluessiggasberechnungen

tiefkalt verflüssigt: kryogene Gase

Tank ist isoliert und nur für geringen Druck ausgelegt

Gefahren durch

Verstopfung von Anlagenteilen und Sicherheitseinrichtungen

Freiwerden von tiefkalten Flüssigkeiten und Gasen: Versprödung der Schutzbekleidung und Erfrierungen auf der Haut

Vorgehenshinweise:

Kontakt vermeiden

Spritzschutz für Augen erforderlich

kein Wasser in austretenden Stoff spritzen, ansonsten Verspritzungen möglich

Vereisung von Sicherheitseinrichtungen durch Löschwasser möglich, welche zu Druckanstieg und Berstgefahr führen

Stoffbeispiele: Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Helium, Wasserstoff, Erdgas

Weblinks

Wikipedia: Berstscheibe

Kontaktdaten/Ansprechpartner

z.B. Notrufnummern

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

ADR Neufassung 2011, PDF (12 MB)

Linde Gas AG

Stichwörter

Hier können durch Komma getrennte Stichwörter, beispielsweise Synonyme, zum Thema eingetragen werden. Dadurch werden bei der Suchfunktion bessere Ergebnisse erzielt und ein Artikel könnte auch bei unklaren Suchbegriffen gefunden werden.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16