Klasse 4.2 Selbstentzündliche Stoffe

Unterteilung in

pyrophore Stoffe: Entzünden sich bereits in geringen Mengen innerhalb von nur 5 Minuten an der Luft

selbsterhitzungsfähige Stoffe: Erhitzen sich an der Luft ohne Energiezufuhr

Maßnahmen

Mit Sprühstrahl löschen, falls

keine Metallverbindung

kein X vor der Gefahrnummer

Glimmbrände langfristig kontrollieren (Brandwache stellen)

ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.2

besondere Gefahren

Selbstentzündung möglich

Bei Brand meist Bildung von giftigen und reizenden Gasen

Selbstzersetzung möglich (fortlaufend Temperatur überprüfen)

heftige Reaktionen beim Kontakt mit Wasser möglich

wassergefährdend

weitere Hinweise

Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16